;ADSK_Код изделия##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Версия семейства##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##
IRF9-3W30-5H;IRF9-3W30-5H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRF9-3W30-5H.ies;0,031;IP66;У1;0;нет;н\а;3;2350;3000;72850;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intibeam;Эргономичный световой прибор, предназначенный для создания узкого и четкого 5° светового луча. Может использоваться как для акцентного освещения вертикальных элементов фасада, так и для заливающего освещения объектов, удаленных от места установки прибора.;Архитектурное освещение;196;84;4;v1;IRF9-3W30-5H
IRF9-3W40-5H;IRF9-3W40-5H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRF9-3W40-5H.ies;0,031;IP66;У1;0;нет;н\а;3;2450;4000;75950;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intibeam;Эргономичный световой прибор, предназначенный для создания узкого и четкого 5° светового луча. Может использоваться как для акцентного освещения вертикальных элементов фасада, так и для заливающего освещения объектов, удаленных от места установки прибора.;Архитектурное освещение;196;84;4;v1;IRF9-3W40-5H
IRF9-3W50-5H;IRF9-3W50-5H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRF9-3W50-5H.ies;0,031;IP66;У1;0;нет;н\а;3;2450;5000;75950;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intibeam;Эргономичный световой прибор, предназначенный для создания узкого и четкого 5° светового луча. Может использоваться как для акцентного освещения вертикальных элементов фасада, так и для заливающего освещения объектов, удаленных от места установки прибора.;Архитектурное освещение;196;84;4;v1;IRF9-3W50-5H
IRF9-3A-5H;IRF9-3A-5H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRF9-3A-5H.ies;0,027;IP66;У1;0;нет;н\а;3;1050;2000;28350;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intibeam;Эргономичный световой прибор, предназначенный для создания узкого и четкого 5° светового луча. Может использоваться как для акцентного освещения вертикальных элементов фасада, так и для заливающего освещения объектов, удаленных от места установки прибора.;Архитектурное освещение;196;84;4;v1;IRF9-3A-5H
IRF9-3B-5H;IRF9-3B-5H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRF9-3B-5H.ies;0,0275;IP66;У1;0;нет;н\а;3;500;7000;13750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intibeam;Эргономичный световой прибор, предназначенный для создания узкого и четкого 5° светового луча. Может использоваться как для акцентного освещения вертикальных элементов фасада, так и для заливающего освещения объектов, удаленных от места установки прибора.;Архитектурное освещение;196;84;4;v1;IRF9-3B-5H
IRF9-3G-5H;IRF9-3G-5H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRF9-3G-5H.ies;0,0285;IP66;У1;0;нет;н\а;3;1000;500;28500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intibeam;Эргономичный световой прибор, предназначенный для создания узкого и четкого 5° светового луча. Может использоваться как для акцентного освещения вертикальных элементов фасада, так и для заливающего освещения объектов, удаленных от места установки прибора.;Архитектурное освещение;196;84;4;v1;IRF9-3G-5H
IRF9-3R-5H;IRF9-3R-5H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRF9-3R-5H.ies;0,0215;IP66;У1;0;нет;н\а;3;640;1000;13760;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intibeam;Эргономичный световой прибор, предназначенный для создания узкого и четкого 5° светового луча. Может использоваться как для акцентного освещения вертикальных элементов фасада, так и для заливающего освещения объектов, удаленных от места установки прибора.;Архитектурное освещение;196;84;4;v1;IRF9-3R-5H
