;ADSK_Код изделия##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Версия семейства##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##
IMF8-1A-10H(111);IMF8-1A-10H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1A-10H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;475;2400;4750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1A-10H(111)
IMF8-1A-10H(H111);IMF8-1A-10H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1A-10H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;325;2400;3250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1A-10H(H111)
IMF8-1A-30H(111);IMF8-1A-30H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1A-30H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;490;2400;4900;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1A-30H(111)
IMF8-1A-30H(H111);IMF8-1A-30H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1A-30H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;310;2400;3100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1A-30H(H111)
IMF8-1A-65H(211);IMF8-1A-65H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1A-65H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;465;2400;4650;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1A-65H(211)
IMF8-1A-85H(211);IMF8-1A-85H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1A-85H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;425;2400;4250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1A-85H(211)
IMF8-1A-125H(311);IMF8-1A-125H(311);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1A-125H(311).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;280;2400;2800;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1A-125H(311)
IMF8-1A-10x50H(111);IMF8-1A-10x50H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1A-10x50H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;425;2400;4250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1A-10x50H(111)
IMF8-1A-10a30H(011);IMF8-1A-10a30H(011);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1A-10a30H(011).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;470;2400;4700;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1A-10a30H(011)
IMF8-1B-10H(111);IMF8-1B-10H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1B-10H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;225;6000;2250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1B-10H(111)
IMF8-1B-10H(H111);IMF8-1B-10H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1B-10H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;155;6000;1550;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1B-10H(H111)
IMF8-1B-30H(111);IMF8-1B-30H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1B-30H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;230;6000;2300;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1B-30H(111)
IMF8-1B-30H(H111);IMF8-1B-30H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1B-30H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;145;6000;1450;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1B-30H(H111)
IMF8-1B-65H(211);IMF8-1B-65H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1B-65H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;220;6000;2200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1B-65H(211)
IMF8-1B-85H(211);IMF8-1B-85H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1B-85H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;200;6000;2000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1B-85H(211)
IMF8-1B-125H(311);IMF8-1B-125H(311);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1B-125H(311).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;130;6000;1300;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1B-125H(311)
IMF8-1B-10x50H(111);IMF8-1B-10x50H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1B-10x50H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;200;6000;2000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1B-10x50H(111)
IMF8-1B-10a30H(011);IMF8-1B-10a30H(011);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1B-10a30H(011).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;220;6000;2200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1B-10a30H(011)
IMF8-1G-10H(111);IMF8-1G-10H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1G-10H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;530;3000;5300;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1G-10H(111)
IMF8-1G-10H(H111);IMF8-1G-10H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1G-10H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;365;3000;3650;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1G-10H(H111)
IMF8-1G-30H(111);IMF8-1G-30H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1G-30H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;550;3000;5500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1G-30H(111)
IMF8-1G-30H(H111);IMF8-1G-30H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1G-30H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;350;3000;3500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1G-30H(H111)
IMF8-1G-65H(211);IMF8-1G-65H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1G-65H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;520;3000;5200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1G-65H(211)
IMF8-1G-85H(211);IMF8-1G-85H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1G-85H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;480;3000;4800;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1G-85H(211)
IMF8-1G-125H(311);IMF8-1G-125H(311);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1G-125H(311).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;315;3000;3150;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1G-125H(311)
IMF8-1G-10x50H(111);IMF8-1G-10x50H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1G-10x50H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;480;3000;4800;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1G-10x50H(111)
IMF8-1G-10a30H(011);IMF8-1G-10a30H(011);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1G-10a30H(011).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;530;3000;5300;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1G-10a30H(011)
IMF8-1R-10H(111);IMF8-1R-10H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1R-10H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;255;2000;1912,5;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1R-10H(111)
IMF8-1R-10H(H111);IMF8-1R-10H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1R-10H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;175;2000;1312,5;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1R-10H(H111)
IMF8-1R-30H(111);IMF8-1R-30H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1R-30H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;260;2000;1950;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1R-30H(111)
IMF8-1R-30H(H111);IMF8-1R-30H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1R-30H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;165;2000;1237,5;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1R-30H(H111)
IMF8-1R-65H(211);IMF8-1R-65H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1R-65H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;250;2000;1875;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1R-65H(211)
IMF8-1R-85H(211);IMF8-1R-85H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1R-85H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;230;2000;1725;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1R-85H(211)
IMF8-1R-125H(311);IMF8-1R-125H(311);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1R-125H(311).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;150;2000;1125;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1R-125H(311)
IMF8-1R-10x50H(111);IMF8-1R-10x50H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1R-10x50H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;230;2000;1725;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1R-10x50H(111)
IMF8-1R-10a30H(011);IMF8-1R-10a30H(011);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1R-10a30H(011).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;250;2000;1875;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1R-10a30H(011)
IMF8-1W30-10H(111);IMF8-1W30-10H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W30-10H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;790;3000;7742;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W30-10H(111)
IMF8-1W30-10H(H111);IMF8-1W30-10H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W30-10H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;540;3000;5292;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W30-10H(H111)
IMF8-1W30-30H(111);IMF8-1W30-30H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W30-30H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;810;3000;7938;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W30-30H(111)
IMF8-1W30-30H(H111);IMF8-1W30-30H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W30-30H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;520;3000;5096;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W30-30H(H111)
IMF8-1W30-65H(211);IMF8-1W30-65H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W30-65H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;770;3000;7546;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W30-65H(211)
IMF8-1W30-85H(211);IMF8-1W30-85H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W30-85H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;710;3000;6958;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W30-85H(211)
IMF8-1W30-125H(311);IMF8-1W30-125H(311);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W30-125H(311).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;465;3000;4557;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W30-125H(311)
IMF8-1W30-10x50H(111);IMF8-1W30-10x50H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W30-10x50H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;710;3000;6958;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W30-10x50H(111)
IMF8-1W30-10a30H(011);IMF8-1W30-10a30H(011);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W30-10a30H(011).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;780;3000;7644;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W30-10a30H(011)
IMF8-1W40-10H(111);IMF8-1W40-10H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W40-10H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;830;4000;8134;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W40-10H(111)
IMF8-1W40-10H(H111);IMF8-1W40-10H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W40-10H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;570;4000;5586;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W40-10H(H111)
IMF8-1W40-30H(111);IMF8-1W40-30H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W40-30H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;860;4000;8428;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W40-30H(111)
IMF8-1W40-30H(H111);IMF8-1W40-30H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W40-30H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;540;4000;5292;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W40-30H(H111)
IMF8-1W40-65H(211);IMF8-1W40-65H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W40-65H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;810;4000;7938;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W40-65H(211)
IMF8-1W40-85H(211);IMF8-1W40-85H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W40-85H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;750;4000;7350;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W40-85H(211)
IMF8-1W40-125H(311);IMF8-1W40-125H(311);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W40-125H(311).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;490;4000;4802;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W40-125H(311)
IMF8-1W40-10x50H(111);IMF8-1W40-10x50H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W40-10x50H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;750;4000;7350;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W40-10x50H(111)
IMF8-1W40-10a30H(011);IMF8-1W40-10a30H(011);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W40-10a30H(011).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;820;4000;8036;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W40-10a30H(011)
IMF8-1W50-10H(111);IMF8-1W50-10H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W50-10H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;830;5000;8134;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W50-10H(111)
IMF8-1W50-10H(H111);IMF8-1W50-10H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W50-10H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;560;5000;5488;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W50-10H(H111)
IMF8-1W50-30H(111);IMF8-1W50-30H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W50-30H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;850;5000;8330;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W50-30H(111)
IMF8-1W50-30H(H111);IMF8-1W50-30H(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W50-30H(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;540;5000;5292;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W50-30H(H111)
IMF8-1W50-65H(211);IMF8-1W50-65H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W50-65H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;810;5000;7938;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W50-65H(211)
IMF8-1W50-85H(211);IMF8-1W50-85H(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W50-85H(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;740;5000;7252;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W50-85H(211)
IMF8-1W50-125H(311);IMF8-1W50-125H(311);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W50-125H(311).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;485;5000;4753;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W50-125H(311)
IMF8-1W50-10x50H(111);IMF8-1W50-10x50H(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W50-10x50H(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;740;5000;7252;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W50-10x50H(111)
IMF8-1W50-10a30H(011);IMF8-1W50-10a30H(011);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1W50-10a30H(011).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;820;5000;8036;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1W50-10a30H(011)
IMF8-1RGBA-10RH(111);IMF8-1RGBA-10RH(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBA)-10RH(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;410;5000;5330;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBA-10RH(111)
IMF8-1RGBA-10RH(H111);IMF8-1RGBA-10RH(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBA)-10RH(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;280;5000;3640;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBA-10RH(H111)
IMF8-1RGBA-30RH(111);IMF8-1RGBA-30RH(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBA)-30RH(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;425;5000;5525;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBA-30RH(111)
IMF8-1RGBA-30RH(H111);IMF8-1RGBA-30RH(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBA)-30RH(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;270;5000;3510;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBA-30RH(H111)
IMF8-1RGBA-65RH(211);IMF8-1RGBA-65RH(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBA)-65RH(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;400;5000;5200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBA-65RH(211)
IMF8-1RGBA-85RH(211);IMF8-1RGBA-85RH(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBA)-85RH(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;365;5000;4745;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBA-85RH(211)
IMF8-1RGBA-125RH(311);IMF8-1RGBA-125RH(311);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBA)-125RH(311).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;240;5000;3120;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBA-125RH(311)
IMF8-1RGBA-10x50RH(111);IMF8-1RGBA-10x50RH(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBA)-10x50RH(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;365;5000;4745;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBA-10x50RH(111)
IMF8-1RGBA-10a30RH(011);IMF8-1RGBA-10a30RH(011);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBA)-10a30RH(011).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;405;5000;5265;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBA-10a30RH(011)
IMF8-1RGBW30-10RH(111);IMF8-1RGBW30-10RH(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW30)-10RH(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;475;3000;6175;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW30-10RH(111)
IMF8-1RGBW30-10RH(H111);IMF8-1RGBW30-10RH(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW30)-10RH(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;325;3000;4225;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW30-10RH(H111)
IMF8-1RGBW30-30RH(111);IMF8-1RGBW30-30RH(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW30)-30RH(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;490;3000;6370;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW30-30RH(111)
IMF8-1RGBW30-30RH(H111);IMF8-1RGBW30-30RH(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW30)-30RH(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;310;3000;4030;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW30-30RH(H111)
IMF8-1RGBW30-65RH(211);IMF8-1RGBW30-65RH(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW30)-65RH(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;465;3000;6045;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW30-65RH(211)
IMF8-1RGBW30-85RH(211);IMF8-1RGBW30-85RH(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW30)-85RH(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;425;3000;5525;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW30-85RH(211)
IMF8-1RGBW30-125RH(311);IMF8-1RGBW30-125RH(311);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW30)-125RH(311).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;280;3000;3640;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW30-125RH(311)
IMF8-1RGBW30-10x50RH(111);IMF8-1RGBW30-10x50RH(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW30)-10x50RH(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;425;3000;5525;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW30-10x50RH(111)
IMF8-1RGBW30-10a30RH(011);IMF8-1RGBW30-10a30RH(011);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW30)-10a30RH(011).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;470;3000;6110;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW30-10a30RH(011)
IMF8-1RGBW40-10RH(111);IMF8-1RGBW40-10RH(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW40)-10RH(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;490;4000;6370;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW40-10RH(111)
IMF8-1RGBW40-10RH(H111);IMF8-1RGBW40-10RH(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW40)-10RH(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;330;4000;4290;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW40-10RH(H111)
IMF8-1RGBW40-30RH(111);IMF8-1RGBW40-30RH(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW40)-30RH(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;500;4000;6500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW40-30RH(111)
IMF8-1RGBW40-30RH(H111);IMF8-1RGBW40-30RH(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW40)-30RH(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;320;4000;4160;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW40-30RH(H111)
IMF8-1RGBW40-65RH(211);IMF8-1RGBW40-65RH(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW40)-65RH(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;475;4000;6175;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW40-65RH(211)
IMF8-1RGBW40-85RH(211);IMF8-1RGBW40-85RH(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW40)-85RH(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;435;4000;5655;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW40-85RH(211)
IMF8-1RGBW40-125RH(311);IMF8-1RGBW40-125RH(311);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW40)-125RH(311).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;285;4000;3705;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW40-125RH(311)
IMF8-1RGBW40-10x50RH(111);IMF8-1RGBW40-10x50RH(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW40)-10x50RH(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;435;4000;5655;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW40-10x50RH(111)
IMF8-1RGBW40-10a30RH(011);IMF8-1RGBW40-10a30RH(011);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW40)-10a30RH(011).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;480;4000;6240;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW40-10a30RH(011)
IMF8-1RGBW50-10RH(111);IMF8-1RGBW50-10RH(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW50)-10RH(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;490;5000;6370;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW50-10RH(111)
IMF8-1RGBW50-10RH(H111);IMF8-1RGBW50-10RH(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW50)-10RH(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;330;5000;4290;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW50-10RH(H111)
IMF8-1RGBW50-30RH(111);IMF8-1RGBW50-30RH(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW50)-30RH(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;500;5000;6500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW50-30RH(111)
IMF8-1RGBW50-30RH(H111);IMF8-1RGBW50-30RH(H111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW50)-30RH(H111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;320;5000;4160;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW50-30RH(H111)
IMF8-1RGBW50-65RH(211);IMF8-1RGBW50-65RH(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW50)-65RH(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;475;5000;6175;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW50-65RH(211)
IMF8-1RGBW50-85RH(211);IMF8-1RGBW50-85RH(211);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW50)-85RH(211).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;435;5000;5655;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW50-85RH(211)
IMF8-1RGBW50-125RH(311);IMF8-1RGBW50-125RH(311);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW50)-125RH(311).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;285;5000;3705;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW50-125RH(311)
IMF8-1RGBW50-10x50RH(111);IMF8-1RGBW50-10x50RH(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW50)-10x50RH(111).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;435;5000;5655;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW50-10x50RH(111)
IMF8-1RGBW50-10a30RH(011);IMF8-1RGBW50-10a30RH(011);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\KUB IMF8-1(RGBW50)-10a30RH(011).ies;0,01;IP66;У1;0;нет;н\а;3;480;5000;6240;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/kub;Прожектор малой мощности KUB разработан преимущественно для акцентного освещения элементов фасада. Компактные размеры позволяют размещать прожектор на колоннах, козырьках, в узких межоконных пространствах, на декоративных деталях. Уникальная система регулировки позволяет быстро монтировать и настраивать светильник, используя обычный шестигранник.;Архитектурное освещение;1,3;v1;IMF8-1RGBW50-10a30RH(011)
