;ADSK_Код изделия##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Версия семейства##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##
ILF2-1,5A-8x180DL12;ILF2-1,5A-8x180DL12;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF2-1,5A-8x180DL12.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;60;2000;240;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;62;51;0,3;v1;ILF2-1,5A-8x180DL12
ILF2-1,5B-8x180DL12;ILF2-1,5B-8x180DL12;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF2-1,5B-8x180DL12.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;28;7000;112;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;62;51;0,3;v1;ILF2-1,5B-8x180DL12
ILF2-1,5G-8x180DL12;ILF2-1,5G-8x180DL12;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF2-1,5G-8x180DL12.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;62;500;248;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;62;51;0,3;v1;ILF2-1,5G-8x180DL12
ILF2-1,5R-8x180DL12;ILF2-1,5R-8x180DL12;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF2-1,5R-8x180DL12.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;34;1000;136;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;62;51;0,3;v1;ILF2-1,5R-8x180DL12
ILF2-1,5W30-8x180DL12;ILF2-1,5W30-8x180DL12;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF2-1,5W30-8x180DL12.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;105;3000;420;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;62;51;0,3;v1;ILF2-1,5W30-8x180DL12
ILF2-1,5W40-8x180DL12;ILF2-1,5W40-8x180DL12;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF2-1,5W40-8x180DL12.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;110;4000;440;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;62;51;0,3;v1;ILF2-1,5W40-8x180DL12
ILF2-1,5W50-8x180DL12;ILF2-1,5W50-8x180DL12;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF2-1,5W50-8x180DL12.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;110;5000;440;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;62;51;0,3;v1;ILF2-1,5W50-8x180DL12
