;ADSK_Код изделия##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Версия семейства##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##
ITF10-0,2B-250CL24-30;ITF10-0,2B-250CL24-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,2B-250CL24-30.ies;0,003;IP65;У1;0;нет;н\а;3;40;7000;128;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,2B-250CL24-30
ITF10-0,2G-250CL24-30;ITF10-0,2G-250CL24-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,2G-250CL24-30.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;160;500;600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,2G-250CL24-30
ITF10-0,2R-250CL24-30;ITF10-0,2R-250CL24-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,2R-250CL24-30.ies;0,003;IP65;У1;0;нет;н\а;3;48;1000;161;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,2R-250CL24-30
ITF10-0,2W30-250CL24-30;ITF10-0,2W30-250CL24-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,2W30-250CL24-30.ies;0,003;IP65;У1;0;нет;н\а;3;225;3000;743;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,2W30-250CL24-30
ITF10-0,2W40-250CL24-30;ITF10-0,2W40-250CL24-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,2W40-250CL24-30.ies;0,003;IP65;У1;0;нет;н\а;3;225;4000;743;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,2W40-250CL24-30
ITF10-0,2W50-250CL24-30;ITF10-0,2W50-250CL24-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,2W50-250CL24-30.ies;0,003;IP65;У1;0;нет;н\а;3;250;5000;825;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,2W50-250CL24-30
ITF10-0,3FC-250CL24-30;ITF10-0,3FC-250CL24-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,3FC-250CL24-30.ies;0,003;IP65;У1;0;нет;н\а;3;72;6500;227;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,3FC-250CL24-30
ITF10-0,5A-250DL48-30;ITF10-0,5A-250DL48-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,5A-250DL48-30.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;265;2000;1007;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,5A-250DL48-30
ITF10-0,5B-250DL48-30;ITF10-0,5B-250DL48-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,5B-250DL48-30.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;64;7000;246;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,5B-250DL48-30
ITF10-0,5G-250DL48-30;ITF10-0,5G-250DL48-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,5G-250DL48-30.ies;0,005;IP65;У1;0;нет;н\а;3;265;500;1219;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,5G-250DL48-30
ITF10-0,5R-250DL48-30;ITF10-0,5R-250DL48-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,5R-250DL48-30.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;80;1000;328;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,5R-250DL48-30
ITF10-0,5W30-250DL48-30;ITF10-0,5W30-250DL48-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,5W30-250DL48-30.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;330;3000;1337;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,5W30-250DL48-30
ITF10-0,5W40-250DL48-30;ITF10-0,5W40-250DL48-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,5W40-250DL48-30.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;345;4000;1397;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,5W40-250DL48-30
ITF10-0,5W50-250DL48-30;ITF10-0,5W50-250DL48-30;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF10-0,5W50-250DL48-30.ies;0,004;IP65;У1;0;нет;н\а;3;375;5000;1519;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;265;0,3;v1;ITF10-0,5W50-250DL48-30
ITF15-0,3FC-250CL24-40;ITF15-0,3FC-250CL24-40;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF15-0,3FC-250CL24-40.ies;0,005;IP65;У1;0;нет;н\а;3;110;6500;517;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;380;0,4;v1;ITF15-0,3FC-250CL24-40
ITF15-0,5A-250DL48-40;ITF15-0,5A-250DL48-40;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF15-0,5A-250DL48-40.ies;0,006;IP65;У1;0;нет;н\а;3;395;2000;2252;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;380;0,4;v1;ITF15-0,5A-250DL48-40
ITF15-0,5B-250DL48-40;ITF15-0,5B-250DL48-40;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF15-0,5B-250DL48-40.ies;0,006;IP65;У1;0;нет;н\а;3;96;7000;557;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;380;0,4;v1;ITF15-0,5B-250DL48-40
ITF15-0,5G-250DL48-40;ITF15-0,5G-250DL48-40;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF15-0,5G-250DL48-40.ies;0,007;IP65;У1;0;нет;н\а;3;395;500;2726;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;380;0,4;v1;ITF15-0,5G-250DL48-40
ITF15-0,5R-250DL48-40;ITF15-0,5R-250DL48-40;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF15-0,5R-250DL48-40.ies;0,006;IP65;У1;0;нет;н\а;3;120;1000;732;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;380;0,4;v1;ITF15-0,5R-250DL48-40
ITF15-0,5W30-250DL48-40;ITF15-0,5W30-250DL48-40;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF15-0,5W30-250DL48-40.ies;0,006;IP65;У1;0;нет;н\а;3;490;3000;2940;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;380;0,4;v1;ITF15-0,5W30-250DL48-40
ITF15-0,5W40-250DL48-40;ITF15-0,5W40-250DL48-40;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF15-0,5W40-250DL48-40.ies;0,006;IP65;У1;0;нет;н\а;3;520;4000;3120;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;380;0,4;v1;ITF15-0,5W40-250DL48-40
ITF15-0,5W50-250DL48-40;ITF15-0,5W50-250DL48-40;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF15-0,5W50-250DL48-40.ies;0,006;IP65;У1;0;нет;н\а;3;560;5000;3360;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;380;0,4;v1;ITF15-0,5W50-250DL48-40
ITF20-0,2B-250CL24-50;ITF20-0,2B-250CL24-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,2B-250CL24-50.ies;0,006;IP65;У1;0;нет;н\а;3;80;7000;512;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,2B-250CL24-50
ITF20-0,2G-250CL24-50;ITF20-0,2G-250CL24-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,2G-250CL24-50.ies;0,008;IP65;У1;0;нет;н\а;3;320;500;2400;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,2G-250CL24-50
ITF20-0,2R-250CL24-50;ITF20-0,2R-250CL24-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,2R-250CL24-50.ies;0,007;IP65;У1;0;нет;н\а;3;96;1000;643;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,2R-250CL24-50
ITF20-0,2W30-250CL24-50;ITF20-0,2W30-250CL24-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,2W30-250CL24-50.ies;0,007;IP65;У1;0;нет;н\а;3;450;3000;2970;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,2W30-250CL24-50
ITF20-0,2W40-250CL24-50;ITF20-0,2W40-250CL24-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,2W40-250CL24-50.ies;0,007;IP65;У1;0;нет;н\а;3;450;4000;2970;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,2W40-250CL24-50
ITF20-0,2W50-250CL24-50;ITF20-0,2W50-250CL24-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,2W50-250CL24-50.ies;0,007;IP65;У1;0;нет;н\а;3;495;5000;3267;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,2W50-250CL24-50
ITF20-0,3FC-250CL24-50;ITF20-0,3FC-250CL24-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,3FC-250CL24-50.ies;0,006;IP65;У1;0;нет;н\а;3;145;6500;914;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,3FC-250CL24-50
ITF20-0,5A-250DL48-50;ITF20-0,5A-250DL48-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,5A-250DL48-50.ies;0,008;IP65;У1;0;нет;н\а;3;530;2000;4028;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,5A-250DL48-50
ITF20-0,5B-250DL48-50;ITF20-0,5B-250DL48-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,5B-250DL48-50.ies;0,008;IP65;У1;0;нет;н\а;3;130;7000;1001;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,5B-250DL48-50
ITF20-0,5G-250DL48-50;ITF20-0,5G-250DL48-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,5G-250DL48-50.ies;0,009;IP65;У1;0;нет;н\а;3;530;500;4876;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,5G-250DL48-50
ITF20-0,5R-250DL48-50;ITF20-0,5R-250DL48-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,5R-250DL48-50.ies;0,008;IP65;У1;0;нет;н\а;3;160;1000;1312;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,5R-250DL48-50
ITF20-0,5W30-250DL48-50;ITF20-0,5W30-250DL48-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,5W30-250DL48-50.ies;0,008;IP65;У1;0;нет;н\а;3;660;3000;5346;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,5W30-250DL48-50
ITF20-0,5W40-250DL48-50;ITF20-0,5W40-250DL48-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,5W40-250DL48-50.ies;0,008;IP65;У1;0;нет;н\а;3;690;4000;5589;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,5W40-250DL48-50
ITF20-0,5W50-250DL48-50;ITF20-0,5W50-250DL48-50;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF20-0,5W50-250DL48-50.ies;0,008;IP65;У1;0;нет;н\а;3;750;5000;6075;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;515;0,6;v1;ITF20-0,5W50-250DL48-50
ITF25-0,3FC-250CL24-60;ITF25-0,3FC-250CL24-60;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF25-0,3FC-250CL24-60.ies;0,008;IP65;У1;0;нет;н\а;3;180;6500;1404;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;630;0,6;v1;ITF25-0,3FC-250CL24-60
ITF25-0,5A-250DL48-60;ITF25-0,5A-250DL48-60;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF25-0,5A-250DL48-60.ies;0,010;IP65;У1;0;нет;н\а;3;660;2000;6270;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;630;0,6;v1;ITF25-0,5A-250DL48-60
ITF25-0,5B-250DL48-60;ITF25-0,5B-250DL48-60;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF25-0,5B-250DL48-60.ies;0,010;IP65;У1;0;нет;н\а;3;160;7000;1552;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;630;0,6;v1;ITF25-0,5B-250DL48-60
ITF25-0,5G-250DL48-60;ITF25-0,5G-250DL48-60;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF25-0,5G-250DL48-60.ies;0,012;IP65;У1;0;нет;н\а;3;660;500;7590;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;630;0,6;v1;ITF25-0,5G-250DL48-60
ITF25-0,5R-250DL48-60;ITF25-0,5R-250DL48-60;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF25-0,5R-250DL48-60.ies;0,010;IP65;У1;0;нет;н\а;3;200;1000;2000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;630;0,6;v1;ITF25-0,5R-250DL48-60
ITF25-0,5W30-250DL48-60;ITF25-0,5W30-250DL48-60;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF25-0,5W30-250DL48-60.ies;0,010;IP65;У1;0;нет;н\а;3;820;3000;8200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;630;0,6;v1;ITF25-0,5W30-250DL48-60
ITF25-0,5W40-250DL48-60;ITF25-0,5W40-250DL48-60;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF25-0,5W40-250DL48-60.ies;0,010;IP65;У1;0;нет;н\а;3;860;4000;8600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;630;0,6;v1;ITF25-0,5W40-250DL48-60
ITF25-0,5W50-250DL48-60;ITF25-0,5W50-250DL48-60;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF25-0,5W50-250DL48-60.ies;0,010;IP65;У1;0;нет;н\а;3;940;5000;9400;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;630;0,6;v1;ITF25-0,5W50-250DL48-60
ITF30-0,2B-250CL24-80;ITF30-0,2B-250CL24-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,2B-250CL24-80.ies;0,010;IP65;У1;0;нет;н\а;3;120;7000;1140;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,2B-250CL24-80
ITF30-0,2G-250CL24-80;ITF30-0,2G-250CL24-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,2G-250CL24-80.ies;0,011;IP65;У1;0;нет;н\а;3;480;500;5280;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,2G-250CL24-80
ITF30-0,2R-250CL24-80;ITF30-0,2R-250CL24-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,2R-250CL24-80.ies;0,010;IP65;У1;0;нет;н\а;3;145;1000;1450;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,2R-250CL24-80
ITF30-0,2W30-250CL24-80;ITF30-0,2W30-250CL24-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,2W30-250CL24-80.ies;0,010;IP65;У1;0;нет;н\а;3;670;3000;6633;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,2W30-250CL24-80
ITF30-0,2W40-250CL24-80;ITF30-0,2W40-250CL24-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,2W40-250CL24-80.ies;0,010;IP65;У1;0;нет;н\а;3;670;4000;6633;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,2W40-250CL24-80
ITF30-0,2W50-250CL24-80;ITF30-0,2W50-250CL24-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,2W50-250CL24-80.ies;0,010;IP65;У1;0;нет;н\а;3;740;5000;7326;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,2W50-250CL24-80
ITF30-0,3FC-250CL24-80;ITF30-0,3FC-250CL24-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,3FC-250CL24-80.ies;0,009;IP65;У1;0;нет;н\а;3;215;6500;2021;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,3FC-250CL24-80
ITF30-0,5A-250DL48-80;ITF30-0,5A-250DL48-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,5A-250DL48-80.ies;0,012;IP65;У1;0;нет;н\а;3;790;2000;9085;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,5A-250DL48-80
ITF30-0,5B-250DL48-80;ITF30-0,5B-250DL48-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,5B-250DL48-80.ies;0,012;IP65;У1;0;нет;н\а;3;190;7000;2185;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,5B-250DL48-80
ITF30-0,5G-250DL48-80;ITF30-0,5G-250DL48-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,5G-250DL48-80.ies;0,014;IP65;У1;0;нет;н\а;3;790;500;11060;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,5G-250DL48-80
ITF30-0,5R-250DL48-80;ITF30-0,5R-250DL48-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,5R-250DL48-80.ies;0,013;IP65;У1;0;нет;н\а;3;240;1000;3000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,5R-250DL48-80
ITF30-0,5W30-250DL48-80;ITF30-0,5W30-250DL48-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,5W30-250DL48-80.ies;0,012;IP65;У1;0;нет;н\а;3;980;3000;11760;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,5W30-250DL48-80
ITF30-0,5W40-250DL48-80;ITF30-0,5W40-250DL48-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,5W40-250DL48-80.ies;0,012;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1050;4000;12600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,5W40-250DL48-80
ITF30-0,5W50-250DL48-80;ITF30-0,5W50-250DL48-80;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF30-0,5W50-250DL48-80.ies;0,012;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1150;5000;13800;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;765;0,7;v1;ITF30-0,5W50-250DL48-80
ITF35-0,3FC-250CL24-90;ITF35-0,3FC-250CL24-90;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF35-0,3FC-250CL24-90.ies;0,011;IP65;У1;0;нет;н\а;3;250;6500;2750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;880;0,8;v1;ITF35-0,3FC-250CL24-90
ITF35-0,5A-250DL48-90;ITF35-0,5A-250DL48-90;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF35-0,5A-250DL48-90.ies;0,014;IP65;У1;0;нет;н\а;3;920;2000;12420;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;880;0,8;v1;ITF35-0,5A-250DL48-90
ITF35-0,5B-250DL48-90;ITF35-0,5B-250DL48-90;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF35-0,5B-250DL48-90.ies;0,014;IP65;У1;0;нет;н\а;3;225;7000;3038;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;880;0,8;v1;ITF35-0,5B-250DL48-90
ITF35-0,5G-250DL48-90;ITF35-0,5G-250DL48-90;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF35-0,5G-250DL48-90.ies;0,016;IP65;У1;0;нет;н\а;3;920;500;14720;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;880;0,8;v1;ITF35-0,5G-250DL48-90
ITF35-0,5R-250DL48-90;ITF35-0,5R-250DL48-90;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF35-0,5R-250DL48-90.ies;0,015;IP65;У1;0;нет;н\а;3;280;1000;4060;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;880;0,8;v1;ITF35-0,5R-250DL48-90
ITF35-0,5W30-250DL48-90;ITF35-0,5W30-250DL48-90;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF35-0,5W30-250DL48-90.ies;0,014;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1150;3000;16100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;880;0,8;v1;ITF35-0,5W30-250DL48-90
ITF35-0,5W40-250DL48-90;ITF35-0,5W40-250DL48-90;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF35-0,5W40-250DL48-90.ies;0,014;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1200;4000;16800;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;880;0,8;v1;ITF35-0,5W40-250DL48-90
ITF35-0,5W50-250DL48-90;ITF35-0,5W50-250DL48-90;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF35-0,5W50-250DL48-90.ies;0,014;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1300;5000;18200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;880;0,8;v1;ITF35-0,5W50-250DL48-90
ITF40-0,2B-250CL24-100;ITF40-0,2B-250CL24-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,2B-250CL24-100.ies;0,013;IP65;У1;0;нет;н\а;3;160;7000;2000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,2B-250CL24-100
ITF40-0,2G-250CL24-100;ITF40-0,2G-250CL24-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,2G-250CL24-100.ies;0,015;IP65;У1;0;нет;н\а;3;640;500;9600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,2G-250CL24-100
ITF40-0,2R-250CL24-100;ITF40-0,2R-250CL24-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,2R-250CL24-100.ies;0,014;IP65;У1;0;нет;н\а;3;190;1000;2565;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,2R-250CL24-100
ITF40-0,2W30-250CL24-100;ITF40-0,2W30-250CL24-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,2W30-250CL24-100.ies;0,013;IP65;У1;0;нет;н\а;3;900;3000;11700;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,2W30-250CL24-100
ITF40-0,2W40-250CL24-100;ITF40-0,2W40-250CL24-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,2W40-250CL24-100.ies;0,013;IP65;У1;0;нет;н\а;3;900;4000;11700;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,2W40-250CL24-100
ITF40-0,2W50-250CL24-100;ITF40-0,2W50-250CL24-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,2W50-250CL24-100.ies;0,013;IP65;У1;0;нет;н\а;3;990;5000;12870;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,2W50-250CL24-100
ITF40-0,3FC-250CL24-100;ITF40-0,3FC-250CL24-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,3FC-250CL24-100.ies;0,013;IP65;У1;0;нет;н\а;3;290;6500;3625;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,3FC-250CL24-100
ITF40-0,5A-250DL48-100;ITF40-0,5A-250DL48-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,5A-250DL48-100.ies;0,015;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1050;2000;15750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,5A-250DL48-100
ITF40-0,5B-250DL48-100;ITF40-0,5B-250DL48-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,5B-250DL48-100.ies;0,016;IP65;У1;0;нет;н\а;3;255;7000;3953;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,5B-250DL48-100
ITF40-0,5G-250DL48-100;ITF40-0,5G-250DL48-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,5G-250DL48-100.ies;0,019;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1050;500;19425;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,5G-250DL48-100
ITF40-0,5R-250DL48-100;ITF40-0,5R-250DL48-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,5R-250DL48-100.ies;0,017;IP65;У1;0;нет;н\а;3;320;1000;5280;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,5R-250DL48-100
ITF40-0,5W30-250DL48-100;ITF40-0,5W30-250DL48-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,5W30-250DL48-100.ies;0,016;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1300;3000;20800;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,5W30-250DL48-100
ITF40-0,5W40-250DL48-100;ITF40-0,5W40-250DL48-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,5W40-250DL48-100.ies;0,016;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1400;4000;22400;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,5W40-250DL48-100
ITF40-0,5W50-250DL48-100;ITF40-0,5W50-250DL48-100;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF40-0,5W50-250DL48-100.ies;0,016;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1500;5000;24000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1015;0,8;v1;ITF40-0,5W50-250DL48-100
ITF45-0,3FC-250CL24-120;ITF45-0,3FC-250CL24-120;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF45-0,3FC-250CL24-120.ies;0,014;IP65;У1;0;нет;н\а;3;325;6500;4550;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1130;0,9;v1;ITF45-0,3FC-250CL24-120
ITF45-0,5A-250DL48-120;ITF45-0,5A-250DL48-120;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF45-0,5A-250DL48-120.ies;0,017;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1200;2000;20400;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1130;0,9;v1;ITF45-0,5A-250DL48-120
ITF45-0,5B-250DL48-120;ITF45-0,5B-250DL48-120;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF45-0,5B-250DL48-120.ies;0,018;IP65;У1;0;нет;н\а;3;290;7000;5075;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1130;0,9;v1;ITF45-0,5B-250DL48-120
ITF45-0,5G-250DL48-120;ITF45-0,5G-250DL48-120;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF45-0,5G-250DL48-120.ies;0,021;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1200;500;24600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1130;0,9;v1;ITF45-0,5G-250DL48-120
ITF45-0,5R-250DL48-120;ITF45-0,5R-250DL48-120;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF45-0,5R-250DL48-120.ies;0,019;IP65;У1;0;нет;н\а;3;360;1000;6660;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1130;0,9;v1;ITF45-0,5R-250DL48-120
ITF45-0,5W30-250DL48-120;ITF45-0,5W30-250DL48-120;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF45-0,5W30-250DL48-120.ies;0,018;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1500;3000;27000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1130;0,9;v1;ITF45-0,5W30-250DL48-120
ITF45-0,5W40-250DL48-120;ITF45-0,5W40-250DL48-120;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF45-0,5W40-250DL48-120.ies;0,018;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1550;4000;27900;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1130;0,9;v1;ITF45-0,5W40-250DL48-120
ITF45-0,5W50-250DL48-120;ITF45-0,5W50-250DL48-120;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF45-0,5W50-250DL48-120.ies;0,018;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1700;5000;30600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1130;0,9;v1;ITF45-0,5W50-250DL48-120
ITF50-0,2B-250CL48-130;ITF50-0,2B-250CL48-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,2B-250CL48-130.ies;0,016;IP65;У1;0;нет;н\а;3;200;7000;3200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,2B-250CL48-130
ITF50-0,2G-250CL24-130;ITF50-0,2G-250CL24-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,2G-250CL24-130.ies;0,019;IP65;У1;0;нет;н\а;3;800;500;14800;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,2G-250CL24-130
ITF50-0,2R-250CL24-130;ITF50-0,2R-250CL24-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,2R-250CL24-130.ies;0,017;IP65;У1;0;нет;н\а;3;240;1000;4080;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,2R-250CL24-130
ITF50-0,2W30-250CL24-130;ITF50-0,2W30-250CL24-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,2W30-250CL24-130.ies;0,017;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1100;3000;18150;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,2W30-250CL24-130
ITF50-0,2W40-250CL24-130;ITF50-0,2W40-250CL24-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,2W40-250CL24-130.ies;0,017;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1100;4000;18150;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,2W40-250CL24-130
ITF50-0,2W50-250CL24-130;ITF50-0,2W50-250CL24-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,2W50-250CL24-130.ies;0,017;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1250;5000;20625;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,2W50-250CL24-130
ITF50-0,3FC-250CL24-130;ITF50-0,3FC-250CL24-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,3FC-250CL24-130.ies;0,016;IP65;У1;0;нет;н\а;3;360;6500;5580;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,3FC-250CL24-130
ITF50-0,5A-250DL48-130;ITF50-0,5A-250DL48-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,5A-250DL48-130.ies;0,019;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1300;2000;24700;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,5A-250DL48-130
ITF50-0,5B-250DL48-130;ITF50-0,5B-250DL48-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,5B-250DL48-130.ies;0,020;IP65;У1;0;нет;н\а;3;320;7000;6240;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,5B-250DL48-130
ITF50-0,5G-250DL48-130;ITF50-0,5G-250DL48-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,5G-250DL48-130.ies;0,024;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1300;500;30550;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,5G-250DL48-130
ITF50-0,5R-250DL48-130;ITF50-0,5R-250DL48-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,5R-250DL48-130.ies;0,021;IP65;У1;0;нет;н\а;3;400;1000;8200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,5R-250DL48-130
ITF50-0,5W30-250DL48-130;ITF50-0,5W30-250DL48-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,5W30-250DL48-130.ies;0,020;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1650;3000;33000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,5W30-250DL48-130
ITF50-0,5W40-250DL48-130;ITF50-0,5W40-250DL48-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,5W40-250DL48-130.ies;0,020;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1700;4000;34000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,5W40-250DL48-130
ITF50-0,5W50-250DL48-130;ITF50-0,5W50-250DL48-130;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ITF50-0,5W50-250DL48-130.ies;0,020;IP65;У1;0;нет;н\а;3;1900;5000;38000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intitube;Светильник серии IntiTUBE предназначен дляонтурной подсветки, создания непрерывных световых линий и построения медиафасадов. Возможность управления с шагом 1 диод делает светильник IntiTUBE идеальным изделием для демонстрации графики, видеороликов и других светодинамических эффектов в архитектурно-художественном освещении.  ;Архитектурное освещение;1265;1;v1;ITF50-0,5W50-250DL48-130
