;ADSK_Код изделия##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Версия семейства##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##
IRG24-1RGB-10CH;IRG24-1RGB-10CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGB-10CH.ies;0,028;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1000;6500;28000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGB-10CH
IRG24-1RGB-10x50CH;IRG24-1RGB-10x50CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGB-10x50CH.ies;0,028;IP67;У1;0;нет;н\а;3;950;6500;26600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGB-10x50CH
IRG24-1RGB-30CH;IRG24-1RGB-30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ADSK_Код изделия##OTHER##.ies;0,028;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1000;6500;28000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGB-30CH
IRG24-1RGB-60CH;IRG24-1RGB-60CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGB-10CH.ies;0,028;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1000;6500;28000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGB-60CH
IRG24-1RGB-80CH;IRG24-1RGB-80CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGB-10x50CH.ies;0,028;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1000;6500;28000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGB-80CH
IRG24-1RGB-10a30CH;IRG24-1RGB-10a30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGB-30CH.ies;0,028;IP67;У1;0;нет;н\а;3;890;6500;24920;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGB-10a30CH
IRG24-1RGBW30-10CH;IRG24-1RGBW30-10CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGB-60CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1550;6500;49600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW30-10CH
IRG24-1RGBW30-30CH;IRG24-1RGBW30-30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGB-80CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1500;6500;48000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW30-30CH
IRG24-1RGBW30-60CH ;IRG24-1RGBW30-60CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGB-10a30CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1500;6500;48000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW30-60CH
IRG24-1RGBW30-80CH ;IRG24-1RGBW30-80CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW30-10CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1600;6500;51200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW30-80CH
IRG24-1RGBW30-10x50CH;IRG24-1RGBW30-10x50CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW30-30CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1450;6500;46400;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW30-10x50CH
IRG24-1RGBW30-10a30CH ;IRG24-1RGBW30-10a30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW30-60CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1450;6500;46400;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW30-10a30CH
IRG24-1RGBW40-10CH;IRG24-1RGBW40-10CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW30-80CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1600;6500;51200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW40-10CH
IRG24-1RGBW40-30CH;IRG24-1RGBW40-30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW30-10x50CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1550;6500;49600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW40-30CH
IRG24-1RGBW40-60CH ;IRG24-1RGBW40-60CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW30-10a30CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1550;6500;49600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW40-60CH
IRG24-1RGBW40-80CH ;IRG24-1RGBW40-80CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW40-10CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1650;6500;52800;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW40-80CH
IRG24-1RGBW40-10x50CH;IRG24-1RGBW40-10x50CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW40-30CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1500;6500;48000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW40-10x50CH
IRG24-1RGBW40-10a30CH ;IRG24-1RGBW40-10a30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW40-60CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1500;6500;48000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW40-10a30CH
IRG24-1RGBW50-10CH;IRG24-1RGBW50-10CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW40-80CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1600;6500;51200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW50-10CH
IRG24-1RGBW50-30CH;IRG24-1RGBW50-30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW40-10x50CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1550;6500;49600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW50-30CH
IRG24-1RGBW50-60CH ;IRG24-1RGBW50-60CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW40-10a30CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1550;6500;49600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW50-60CH
IRG24-1RGBW50-80CH ;IRG24-1RGBW50-80CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW50-10CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1650;6500;52800;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW50-80CH
IRG24-1RGBW50-10x50CH;IRG24-1RGBW50-10x50CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW50-30CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1500;6500;48000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW50-10x50CH
IRG24-1RGBW50-10a30CH ;IRG24-1RGBW50-10a30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW50-60CH.ies;0,032;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1500;6500;48000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1RGBW50-10a30CH
IRG24-1W30-10H;IRG24-1W30-10H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW50-80CH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2250;3000;56250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W30-10H
IRG24-1W30-10x50H;IRG24-1W30-10x50H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW50-10x50CH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2100;3000;52500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W30-10x50H
IRG24-1W30-30H;IRG24-1W30-30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1RGBW50-10a30CH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2200;3000;55000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W30-30H
IRG24-1W30-60H;IRG24-1W30-60H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W30-10H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2200;3000;55000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W30-60H
IRG24-1W30-80H;IRG24-1W30-80H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W30-10x50H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2300;3000;57500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W30-80H
IRG24-1W30-10a30H;IRG24-1W30-10a30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W30-30H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2050;3000;51250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W30-10a30H
IRG24-1W40-10H;IRG24-1W40-10H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W30-60H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2350;4000;58750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W40-10H
IRG24-1W40-10x50H;IRG24-1W40-10x50H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W30-80H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2200;4000;55000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W40-10x50H
IRG24-1W40-30H;IRG24-1W40-30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W30-10a30H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2300;4000;57500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W40-30H
IRG24-1W40-60H;IRG24-1W40-60H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W40-10H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2300;4000;57500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W40-60H
IRG24-1W40-80H;IRG24-1W40-80H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W40-10x50H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2450;4000;61250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W40-80H
IRG24-1W40-10a30H;IRG24-1W40-10a30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W40-30H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2200;4000;55000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W40-10a30H
IRG24-1W50-10H;IRG24-1W50-10H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W40-60H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2350;5000;58750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W50-10H
IRG24-1W50-10x50H;IRG24-1W50-10x50H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W40-80H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2200;5000;55000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W50-10x50H
IRG24-1W50-30H;IRG24-1W50-30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W40-10a30H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2300;5000;57500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W50-30H
IRG24-1W50-60H;IRG24-1W50-60H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W50-10H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2300;5000;57500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W50-60H
IRG24-1W50-80H;IRG24-1W50-80H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W50-10x50H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2450;5000;61250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W50-80H
IRG24-1W50-10a30H;IRG24-1W50-10a30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W50-30H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2150;5000;53750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W50-10a30H
IRG24-1W30-10CH;IRG24-1W30-10CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W50-60H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2250;3000;56250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W30-10CH
IRG24-1W30-10x50СH;IRG24-1W30-10x50СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W50-80H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2100;3000;52500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W30-10x50СH
IRG24-1W30-30СH;IRG24-1W30-30СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W50-10a30H.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2200;3000;55000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W30-30СH
IRG24-1W30-60СH;IRG24-1W30-60СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W30-10CH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2200;3000;55000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W30-60СH
IRG24-1W30-80СH;IRG24-1W30-80СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W30-10x50СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2300;3000;57500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W30-80СH
IRG24-1W30-10a30СH;IRG24-1W30-10a30СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W30-30СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2050;3000;51250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W30-10a30СH
IRG24-1W40-10СH;IRG24-1W40-10СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W30-60СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2350;4000;58750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W40-10СH
IRG24-1W40-10x50СH;IRG24-1W40-10x50СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W30-80СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2200;4000;55000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W40-10x50СH
IRG24-1W40-30СH;IRG24-1W40-30СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W30-10a30СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2300;4000;57500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W40-30СH
IRG24-1W40-60СH;IRG24-1W40-60СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W40-10СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2300;4000;57500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W40-60СH
IRG24-1W40-80СH;IRG24-1W40-80СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W40-10x50СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2450;4000;61250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W40-80СH
IRG24-1W40-10a30СH;IRG24-1W40-10a30СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W40-30СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2200;4000;55000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W40-10a30СH
IRG24-1W50-10СH;IRG24-1W50-10СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W40-60СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2350;5000;58750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W50-10СH
IRG24-1W50-10x50СH;IRG24-1W50-10x50СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W40-80СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2200;5000;55000;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W50-10x50СH
IRG24-1W50-30СH;IRG24-1W50-30СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W40-10a30СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2300;5000;57500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W50-30СH
IRG24-1W50-60СH;IRG24-1W50-60СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W50-10СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2300;5000;57500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W50-60СH
IRG24-1W50-80СH;IRG24-1W50-80СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W50-10x50СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2450;5000;61250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W50-80СH
IRG24-1W50-10a30СH;IRG24-1W50-10a30СH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W50-30СH.ies;0,025;IP67;У1;0;нет;н\а;3;2150;5000;53750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1W50-10a30СH
IRG24-1A-10H;IRG24-1A-10H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W50-60СH.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1400;2000;37100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1A-10H
IRG24-1A-10x50H;IRG24-1A-10x50H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W50-80СH.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1300;2000;34450;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1A-10x50H
IRG24-1A-30H;IRG24-1A-30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1W50-10a30СH.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1400;2000;37100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1A-30H
IRG24-1A-60H;IRG24-1A-60H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1A-10H.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1400;2000;37100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1A-60H
IRG24-1A-80H;IRG24-1A-80H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1A-10x50H.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1400;2000;37100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1A-80H
IRG24-1A-10a30H;IRG24-1A-10a30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1A-30H.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1250;2000;33125;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1A-10a30H
IRG24-1B-10H;IRG24-1B-10H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1A-60H.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;670;7000;17755;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1B-10H
IRG24-1B-10x50H;IRG24-1B-10x50H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1A-80H.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;630;7000;16695;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1B-10x50H
IRG24-1B-30H;IRG24-1B-30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1A-10a30H.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;670;7000;17755;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1B-30H
IRG24-1B-60H;IRG24-1B-60H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1B-10H.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;670;7000;17755;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1B-60H
IRG24-1B-80H;IRG24-1B-80H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1B-10x50H.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;670;7000;17755;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1B-80H
IRG24-1B-10a30H;IRG24-1B-10a30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1B-30H.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;590;7000;15635;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1B-10a30H
IRG24-1G-10H;IRG24-1G-10H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1B-60H.ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1600;500;43200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1G-10H
IRG24-1G-10x50H;IRG24-1G-10x50H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1B-80H.ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1500;500;40500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1G-10x50H
IRG24-1G-30H;IRG24-1G-30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1B-10a30H.ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1550;500;41850;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1G-30H
IRG24-1G-60H;IRG24-1G-60H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1G-10H.ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1600;500;43200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1G-60H
IRG24-1G-80H;IRG24-1G-80H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1G-10x50H.ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1550;500;41850;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1G-80H
IRG24-1G-10a30H;IRG24-1G-10a30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1G-30H.ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1400;500;37800;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1G-10a30H
IRG24-1R-10H;IRG24-1R-10H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1G-60H.ies;0,019;IP67;У1;0;нет;н\а;3;760;1000;14440;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1R-10H
IRG24-1R-10x50H;IRG24-1R-10x50H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1G-80H.ies;0,019;IP67;У1;0;нет;н\а;3;710;1000;13490;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1R-10x50H
IRG24-1R-30H;IRG24-1R-30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1G-10a30H.ies;0,019;IP67;У1;0;нет;н\а;3;750;1000;14250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1R-30H
IRG24-1R-60H;IRG24-1R-60H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1R-10H.ies;0,019;IP67;У1;0;нет;н\а;3;760;1000;14440;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1R-60H
IRG24-1R-80H;IRG24-1R-80H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1R-10x50H.ies;0,019;IP67;У1;0;нет;н\а;3;750;1000;14250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1R-80H
IRG24-1R-10a30H;IRG24-1R-10a30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1R-30H.ies;0,019;IP67;У1;0;нет;н\а;3;670;1000;12730;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1R-10a30H
IRG24-1A-10CH;IRG24-1A-10CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1R-60H.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1400;2000;37100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1A-10CH
IRG24-1A-10x50CH;IRG24-1A-10x50CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1R-80H.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1300;2000;34450;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1A-10x50CH
IRG24-1A-30CH;IRG24-1A-30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1R-10a30H.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1400;2000;37100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1A-30CH
IRG24-1A-60CH;IRG24-1A-60CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1A-10CH.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1400;2000;37100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1A-60CH
IRG24-1A-80CH;IRG24-1A-80CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1A-10x50CH.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1400;2000;37100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1A-80CH
IRG24-1A-10a30CH;IRG24-1A-10a30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1A-30CH.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1250;2000;33125;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1A-10a30CH
IRG24-1B-10CH;IRG24-1B-10CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1A-60CH.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;670;7000;17755;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1B-10CH
IRG24-1B-10x50CH;IRG24-1B-10x50CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1A-80CH.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;630;7000;16695;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1B-10x50CH
IRG24-1B-30CH;IRG24-1B-30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1A-10a30CH.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;670;7000;17755;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1B-30CH
IRG24-1B-60CH;IRG24-1B-60CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1B-10CH.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;670;7000;17755;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1B-60CH
IRG24-1B-80CH;IRG24-1B-80CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1B-10x50CH.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;670;7000;17755;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1B-80CH
IRG24-1B-10a30CH;IRG24-1B-10a30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1B-30CH.ies;0,0265;IP67;У1;0;нет;н\а;3;590;7000;15635;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1B-10a30CH
IRG24-1G-10CH;IRG24-1G-10CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1B-60CH.ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1600;500;43200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1G-10CH
IRG24-1G-10x50CH;IRG24-1G-10x50CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1B-80CH.ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1500;500;40500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1G-10x50CH
IRG24-1G-30CH;IRG24-1G-30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1B-10a30CH.ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1550;500;41850;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1G-30CH
IRG24-1G-60CH;IRG24-1G-60CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1G-10CH.ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1600;500;43200;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1G-60CH
IRG24-1G-80CH;IRG24-1G-80CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1G-10x50CH.ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1550;500;41850;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1G-80CH
IRG24-1G-10a30CH;IRG24-1G-10a30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1G-30CH.ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;1400;500;37800;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1G-10a30CH
IRG24-1R-10CH;IRG24-1R-10CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1G-60CH.ies;0,019;IP67;У1;0;нет;н\а;3;760;1000;14440;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1R-10CH
IRG24-1R-10x50CH;IRG24-1R-10x50CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1G-80CH.ies;0,019;IP67;У1;0;нет;н\а;3;710;1000;13490;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1R-10x50CH
IRG24-1R-30CH;IRG24-1R-30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1G-10a30CH.ies;0,019;IP67;У1;0;нет;н\а;3;750;1000;14250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1R-30CH
IRG24-1R-60CH;IRG24-1R-60CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1R-10CH.ies;0,019;IP67;У1;0;нет;н\а;3;760;1000;14440;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1R-60CH
IRG24-1R-80CH;IRG24-1R-80CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1R-10x50CH.ies;0,019;IP67;У1;0;нет;н\а;3;750;1000;14250;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1R-80CH
IRG24-1R-10a30CH;IRG24-1R-10a30CH;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IRG24-1R-30CH.ies;0,019;IP67;У1;0;нет;н\а;3;670;1000;12730;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;318;140;6,8;v1;IRG24-1R-10a30CH
