;ADSK_Код изделия##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;Светофильтр##OTHER##;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Версия Revit##OTHER##;ADSK_Версия семейства##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##
ILF6-1,5A-15H-30(101);ILF6-1,5A-15H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5A-15H-30(101).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;510;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5A-15H-30(101)
ILF6-1,5A-30H-30(101);ILF6-1,5A-30H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5A-30H-30(101).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;530;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5A-30H-30(101)
ILF6-1,5A-65H-30(301);ILF6-1,5A-65H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5A-65H-30(301).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;500;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5A-65H-30(301)
ILF6-1,5A-85H-30(301);ILF6-1,5A-85H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5A-85H-30(301).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;460;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5A-85H-30(301)
ILF6-1,5A-125H-30(301);ILF6-1,5A-125H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5A-125H-30(301).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;300;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5A-125H-30(301)
ILF6-1,5A-15x50H-30(101);ILF6-1,5A-15x50H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5A-15x50H-30(101).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;455;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5A-15x50H-30(101)
ILF6-1,5A-35x105H-30(301);ILF6-1,5A-35x105H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5A-35x105H-30(301).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;350;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5A-35x105H-30(301)
ILF6-1,5A-9a10H-30(001);ILF6-1,5A-9a10H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5A-9a10H-30(001).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;510;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5A-9a10H-30(001)
ILF6-1,5A-10a30H-30(001);ILF6-1,5A-10a30H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5A-10a30H-30(001).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;500;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5A-10a30H-30(001)
ILF6-1,5B-15H-30(101);ILF6-1,5B-15H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5B-15H-30(101).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;240;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5B-15H-30(101)
ILF6-1,5B-30H-30(101);ILF6-1,5B-30H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5B-30H-30(101).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;245;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5B-30H-30(101)
ILF6-1,5B-65H-30(301);ILF6-1,5B-65H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5B-65H-30(301).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;235;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5B-65H-30(301)
ILF6-1,5B-85H-30(301);ILF6-1,5B-85H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5B-85H-30(301).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;215;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5B-85H-30(301)
ILF6-1,5B-125H-30(301);ILF6-1,5B-125H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5B-125H-30(301).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;140;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5B-125H-30(301)
ILF6-1,5B-15x50H-30(101);ILF6-1,5B-15x50H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5B-15x50H-30(101).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;210;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5B-15x50H-30(101)
ILF6-1,5B-35x105H-30(301);ILF6-1,5B-35x105H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5B-35x105H-30(301).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;165;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5B-35x105H-30(301)
ILF6-1,5B-9a10H-30(001);ILF6-1,5B-9a10H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5B-9a10H-30(001).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;240;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5B-9a10H-30(001)
ILF6-1,5B-10a30H-30(001);ILF6-1,5B-10a30H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5B-10a30H-30(001).ies;0,013;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;235;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5B-10a30H-30(001)
ILF6-1,5G-15H-30(101);ILF6-1,5G-15H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5G-15H-30(101).ies;0,0135;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;530;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5G-15H-30(101)
ILF6-1,5G-30H-30(101);ILF6-1,5G-30H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5G-30H-30(101).ies;0,0135;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;540;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5G-30H-30(101)
ILF6-1,5G-65H-30(301);ILF6-1,5G-65H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5G-65H-30(301).ies;0,0135;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;520;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5G-65H-30(301)
ILF6-1,5G-85H-30(301);ILF6-1,5G-85H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5G-85H-30(301).ies;0,0135;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;475;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5G-85H-30(301)
ILF6-1,5G-125H-30(301);ILF6-1,5G-125H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5G-125H-30(301).ies;0,0135;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;310;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5G-125H-30(301)
ILF6-1,5G-15x50H-30(101);ILF6-1,5G-15x50H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5G-15x50H-30(101).ies;0,0135;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;470;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5G-15x50H-30(101)
ILF6-1,5G-35x105H-30(301);ILF6-1,5G-35x105H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5G-35x105H-30(301).ies;0,0135;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;360;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5G-35x105H-30(301)
ILF6-1,5G-9a10H-30(001);ILF6-1,5G-9a10H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5G-9a10H-30(001).ies;0,0135;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;530;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5G-9a10H-30(001)
ILF6-1,5G-10a30H-30(001);ILF6-1,5G-10a30H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5G-10a30H-30(001).ies;0,0135;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;520;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5G-10a30H-30(001)
ILF6-1,5R-15H-30(101);ILF6-1,5R-15H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5R-15H-30(101).ies;0,01;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;290;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5R-15H-30(101)
ILF6-1,5R-30H-30(101);ILF6-1,5R-30H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5R-30H-30(101).ies;0,01;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;300;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5R-30H-30(101)
ILF6-1,5R-65H-30(301);ILF6-1,5R-65H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5R-65H-30(301).ies;0,01;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;285;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5R-65H-30(301)
ILF6-1,5R-85H-30(301);ILF6-1,5R-85H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5R-85H-30(301).ies;0,01;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;260;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5R-85H-30(301)
ILF6-1,5R-125H-30(301);ILF6-1,5R-125H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5R-125H-30(301).ies;0,01;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;170;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5R-125H-30(301)
ILF6-1,5R-15x50H-30(101);ILF6-1,5R-15x50H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5R-15x50H-30(101).ies;0,01;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;255;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5R-15x50H-30(101)
ILF6-1,5R-35x105H-30(301);ILF6-1,5R-35x105H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5R-35x105H-30(301).ies;0,01;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;195;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5R-35x105H-30(301)
ILF6-1,5R-9a10H-30(001);ILF6-1,5R-9a10H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5R-9a10H-30(001).ies;0,01;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;290;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5R-9a10H-30(001)
ILF6-1,5R-10a30H-30(001);ILF6-1,5R-10a30H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5R-10a30H-30(001).ies;0,01;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;285;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5R-10a30H-30(001)
ILF6-1,5W30-15H-30(101);ILF6-1,5W30-15H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W30-15H-30(101).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;900;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W30-15H-30(101)
ILF6-1,5W30-30H-30(101);ILF6-1,5W30-30H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W30-30H-30(101).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;920;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W30-30H-30(101)
ILF6-1,5W30-65H-30(301);ILF6-1,5W30-65H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W30-65H-30(301).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;880;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W30-65H-30(301)
ILF6-1,5W30-85H-30(301);ILF6-1,5W30-85H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W30-85H-30(301).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;800;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W30-85H-30(301)
ILF6-1,5W30-125H-30(301);ILF6-1,5W30-125H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W30-125H-30(301).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;530;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W30-125H-30(301)
ILF6-1,5W30-15x50H-30(101);ILF6-1,5W30-15x50H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W30-15x50H-30(101).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;790;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W30-15x50H-30(101)
ILF6-1,5W30-35x105H-30(301);ILF6-1,5W30-35x105H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W30-35x105H-30(301).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;610;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W30-35x105H-30(301)
ILF6-1,5W30-9a10H-30(001);ILF6-1,5W30-9a10H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W30-9a10H-30(001).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;900;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W30-9a10H-30(001)
ILF6-1,5W30-10a30H-30(001);ILF6-1,5W30-10a30H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W30-10a30H-30(001).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;890;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W30-10a30H-30(001)
ILF6-1,5W40-15H-30(101);ILF6-1,5W40-15H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W40-15H-30(101).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;950;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W40-15H-30(101)
ILF6-1,5W40-30H-30(101);ILF6-1,5W40-30H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W40-30H-30(101).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;970;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W40-30H-30(101)
ILF6-1,5W40-65H-30(301);ILF6-1,5W40-65H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W40-65H-30(301).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;920;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W40-65H-30(301)
ILF6-1,5W40-85H-30(301);ILF6-1,5W40-85H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W40-85H-30(301).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;850;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W40-85H-30(301)
ILF6-1,5W40-125H-30(301);ILF6-1,5W40-125H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W40-125H-30(301).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;550;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W40-125H-30(301)
ILF6-1,5W40-15x50H-30(101);ILF6-1,5W40-15x50H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W40-15x50H-30(101).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;830;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W40-15x50H-30(101)
ILF6-1,5W40-35x105H-30(301);ILF6-1,5W40-35x105H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W40-35x105H-30(301).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;640;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W40-35x105H-30(301)
ILF6-1,5W40-9a10H-30(001);ILF6-1,5W40-9a10H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W40-9a10H-30(001).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;950;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W40-9a10H-30(001)
ILF6-1,5W40-10a30H-30(001);ILF6-1,5W40-10a30H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W40-10a30H-30(001).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;930;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W40-10a30H-30(001)
ILF6-1,5W50-15H-30(101);ILF6-1,5W50-15H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W50-15H-30(101).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;940;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W50-15H-30(101)
ILF6-1,5W50-30H-30(101);ILF6-1,5W50-30H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W50-30H-30(101).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;970;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W50-30H-30(101)
ILF6-1,5W50-65H-30(301);ILF6-1,5W50-65H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W50-65H-30(301).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;920;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W50-65H-30(301)
ILF6-1,5W50-85H-30(301);ILF6-1,5W50-85H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W50-85H-30(301).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;840;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W50-85H-30(301)
ILF6-1,5W50-125H-30(301);ILF6-1,5W50-125H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W50-125H-30(301).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;550;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W50-125H-30(301)
ILF6-1,5W50-15x50H-30(101);ILF6-1,5W50-15x50H-30(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W50-15x50H-30(101).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;830;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W50-15x50H-30(101)
ILF6-1,5W50-35x105H-30(301);ILF6-1,5W50-35x105H-30(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W50-35x105H-30(301).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;640;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W50-35x105H-30(301)
ILF6-1,5W50-9a10H-30(001);ILF6-1,5W50-9a10H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W50-9a10H-30(001).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;940;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W50-9a10H-30(001)
ILF6-1,5W50-10a30H-30(001);ILF6-1,5W50-10a30H-30(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF6-1,5W50-10a30H-30(001).ies;0,0125;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;920;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;300;1,1;2018;v2;ILF6-1,5W50-10a30H-30(001)
ILF12-1,5A-15H-60(101);ILF12-1,5A-15H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5A-15H-60(101).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1000;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5A-15H-60(101)
ILF12-1,5A-30H-60(101);ILF12-1,5A-30H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5A-30H-60(101).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5A-30H-60(101)
ILF12-1,5A-65H-60(301);ILF12-1,5A-65H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5A-65H-60(301).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1000;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5A-65H-60(301)
ILF12-1,5A-85H-60(301);ILF12-1,5A-85H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5A-85H-60(301).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;920;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5A-85H-60(301)
ILF12-1,5A-125H-60(301);ILF12-1,5A-125H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5A-125H-60(301).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;600;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5A-125H-60(301)
ILF12-1,5A-15x50H-60(101);ILF12-1,5A-15x50H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5A-15x50H-60(101).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;910;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5A-15x50H-60(101)
ILF12-1,5A-35x105H-60(301);ILF12-1,5A-35x105H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5A-35x105H-60(301).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;700;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5A-35x105H-60(301)
ILF12-1,5A-9a10H-60(001);ILF12-1,5A-9a10H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5A-9a10H-60(001).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1000;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5A-9a10H-60(001)
ILF12-1,5A-10a30H-60(001);ILF12-1,5A-10a30H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5A-10a30H-60(001).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1000;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5A-10a30H-60(001)
ILF12-1,5B-15H-60(101);ILF12-1,5B-15H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5B-15H-60(101).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;480;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5B-15H-60(101)
ILF12-1,5B-30H-60(101);ILF12-1,5B-30H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5B-30H-60(101).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;495;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5B-30H-60(101)
ILF12-1,5B-65H-60(301);ILF12-1,5B-65H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5B-65H-60(301).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;470;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5B-65H-60(301)
ILF12-1,5B-85H-60(301);ILF12-1,5B-85H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5B-85H-60(301).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;430;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5B-85H-60(301)
ILF12-1,5B-125H-60(301);ILF12-1,5B-125H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5B-125H-60(301).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;285;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5B-125H-60(301)
ILF12-1,5B-15x50H-60(101);ILF12-1,5B-15x50H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5B-15x50H-60(101).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;425;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5B-15x50H-60(101)
ILF12-1,5B-35x105H-60(301);ILF12-1,5B-35x105H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5B-35x105H-60(301).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;330;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5B-35x105H-60(301)
ILF12-1,5B-9a10H-60(001);ILF12-1,5B-9a10H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5B-9a10H-60(001).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;480;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5B-9a10H-60(001)
ILF12-1,5B-10a30H-60(001);ILF12-1,5B-10a30H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5B-10a30H-60(001).ies;0,024;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;475;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5B-10a30H-60(001)
ILF12-1,5G-15H-60(101);ILF12-1,5G-15H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5G-15H-60(101).ies;0,0245;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5G-15H-60(101)
ILF12-1,5G-30H-60(101);ILF12-1,5G-30H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5G-30H-60(101).ies;0,0245;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5G-30H-60(101)
ILF12-1,5G-65H-60(301);ILF12-1,5G-65H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5G-65H-60(301).ies;0,0245;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1000;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5G-65H-60(301)
ILF12-1,5G-85H-60(301);ILF12-1,5G-85H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5G-85H-60(301).ies;0,0245;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;950;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5G-85H-60(301)
ILF12-1,5G-125H-60(301);ILF12-1,5G-125H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5G-125H-60(301).ies;0,0245;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;620;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5G-125H-60(301)
ILF12-1,5G-15x50H-60(101);ILF12-1,5G-15x50H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5G-15x50H-60(101).ies;0,0245;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;940;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5G-15x50H-60(101)
ILF12-1,5G-35x105H-60(301);ILF12-1,5G-35x105H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5G-35x105H-60(301).ies;0,0245;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;720;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5G-35x105H-60(301)
ILF12-1,5G-9a10H-60(001);ILF12-1,5G-9a10H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5G-9a10H-60(001).ies;0,0245;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5G-9a10H-60(001)
ILF12-1,5G-10a30H-60(001);ILF12-1,5G-10a30H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5G-10a30H-60(001).ies;0,0245;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5G-10a30H-60(001)
ILF12-1,5R-15H-60(101);ILF12-1,5R-15H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5R-15H-60(101).ies;0,018;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;580;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5R-15H-60(101)
ILF12-1,5R-30H-60(101);ILF12-1,5R-30H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5R-30H-60(101).ies;0,018;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;600;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5R-30H-60(101)
ILF12-1,5R-65H-60(301);ILF12-1,5R-65H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5R-65H-60(301).ies;0,018;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;570;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5R-65H-60(301)
ILF12-1,5R-85H-60(301);ILF12-1,5R-85H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5R-85H-60(301).ies;0,018;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;520;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5R-85H-60(301)
ILF12-1,5R-125H-60(301);ILF12-1,5R-125H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5R-125H-60(301).ies;0,018;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;340;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5R-125H-60(301)
ILF12-1,5R-15x50H-60(101);ILF12-1,5R-15x50H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5R-15x50H-60(101).ies;0,018;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;510;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5R-15x50H-60(101)
ILF12-1,5R-35x105H-60(301);ILF12-1,5R-35x105H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5R-35x105H-60(301).ies;0,018;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;395;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5R-35x105H-60(301)
ILF12-1,5R-9a10H-60(001);ILF12-1,5R-9a10H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5R-9a10H-60(001).ies;0,018;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;580;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5R-9a10H-60(001)
ILF12-1,5R-10a30H-60(001);ILF12-1,5R-10a30H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5R-10a30H-60(001).ies;0,018;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;570;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5R-10a30H-60(001)
ILF12-1,5W30-15H-60(101);ILF12-1,5W30-15H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W30-15H-60(101).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W30-15H-60(101)
ILF12-1,5W30-30H-60(101);ILF12-1,5W30-30H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W30-30H-60(101).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1850;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W30-30H-60(101)
ILF12-1,5W30-65H-60(301);ILF12-1,5W30-65H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W30-65H-60(301).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1750;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W30-65H-60(301)
ILF12-1,5W30-85H-60(301);ILF12-1,5W30-85H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W30-85H-60(301).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1600;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W30-85H-60(301)
ILF12-1,5W30-125H-60(301);ILF12-1,5W30-125H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W30-125H-60(301).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W30-125H-60(301)
ILF12-1,5W30-15x50H-60(101);ILF12-1,5W30-15x50H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W30-15x50H-60(101).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1550;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W30-15x50H-60(101)
ILF12-1,5W30-35x105H-60(301);ILF12-1,5W30-35x105H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W30-35x105H-60(301).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W30-35x105H-60(301)
ILF12-1,5W30-9a10H-60(001);ILF12-1,5W30-9a10H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W30-9a10H-60(001).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W30-9a10H-60(001)
ILF12-1,5W30-10a30H-60(001);ILF12-1,5W30-10a30H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W30-10a30H-60(001).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1750;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W30-10a30H-60(001)
ILF12-1,5W40-15H-60(101);ILF12-1,5W40-15H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W40-15H-60(101).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1900;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W40-15H-60(101)
ILF12-1,5W40-30H-60(101);ILF12-1,5W40-30H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W40-30H-60(101).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1950;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W40-30H-60(101)
ILF12-1,5W40-65H-60(301);ILF12-1,5W40-65H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W40-65H-60(301).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1850;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W40-65H-60(301)
ILF12-1,5W40-85H-60(301);ILF12-1,5W40-85H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W40-85H-60(301).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1700;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W40-85H-60(301)
ILF12-1,5W40-125H-60(301);ILF12-1,5W40-125H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W40-125H-60(301).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1100;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W40-125H-60(301)
ILF12-1,5W40-15x50H-60(101);ILF12-1,5W40-15x50H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W40-15x50H-60(101).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1650;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W40-15x50H-60(101)
ILF12-1,5W40-35x105H-60(301);ILF12-1,5W40-35x105H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W40-35x105H-60(301).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1250;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W40-35x105H-60(301)
ILF12-1,5W40-9a10H-60(001);ILF12-1,5W40-9a10H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W40-9a10H-60(001).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1900;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W40-9a10H-60(001)
ILF12-1,5W40-10a30H-60(001);ILF12-1,5W40-10a30H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W40-10a30H-60(001).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1850;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W40-10a30H-60(001)
ILF12-1,5W50-15H-60(101);ILF12-1,5W50-15H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W50-15H-60(101).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1850;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W50-15H-60(101)
ILF12-1,5W50-30H-60(101);ILF12-1,5W50-30H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W50-30H-60(101).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1900;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W50-30H-60(101)
ILF12-1,5W50-65H-60(301);ILF12-1,5W50-65H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W50-65H-60(301).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W50-65H-60(301)
ILF12-1,5W50-85H-60(301);ILF12-1,5W50-85H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W50-85H-60(301).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1650;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W50-85H-60(301)
ILF12-1,5W50-125H-60(301);ILF12-1,5W50-125H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W50-125H-60(301).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1100;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W50-125H-60(301)
ILF12-1,5W50-15x50H-60(101);ILF12-1,5W50-15x50H-60(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W50-15x50H-60(101).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1650;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W50-15x50H-60(101)
ILF12-1,5W50-35x105H-60(301);ILF12-1,5W50-35x105H-60(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W50-35x105H-60(301).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1250;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W50-35x105H-60(301)
ILF12-1,5W50-9a10H-60(001);ILF12-1,5W50-9a10H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W50-9a10H-60(001).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1850;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W50-9a10H-60(001)
ILF12-1,5W50-10a30H-60(001);ILF12-1,5W50-10a30H-60(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF12-1,5W50-10a30H-60(001).ies;0,0225;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1850;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF12-1,5W50-10a30H-60(001)
ILF18-1,5A-15H-90(101);ILF18-1,5A-15H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5A-15H-90(101).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1500;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5A-15H-90(101)
ILF18-1,5A-30H-90(101);ILF18-1,5A-30H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5A-30H-90(101).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1550;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5A-30H-90(101)
ILF18-1,5A-65H-90(301);ILF18-1,5A-65H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5A-65H-90(301).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1500;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5A-65H-90(301)
ILF18-1,5A-85H-90(301);ILF18-1,5A-85H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5A-85H-90(301).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1350;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5A-85H-90(301)
ILF18-1,5A-125H-90(301);ILF18-1,5A-125H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5A-125H-90(301).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;910;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5A-125H-90(301)
ILF18-1,5A-15x50H-90(101);ILF18-1,5A-15x50H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5A-15x50H-90(101).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1350;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5A-15x50H-90(101)
ILF18-1,5A-35x105H-90(301);ILF18-1,5A-35x105H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5A-35x105H-90(301).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5A-35x105H-90(301)
ILF18-1,5A-9a10H-90(001);ILF18-1,5A-9a10H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5A-9a10H-90(001).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1500;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5A-9a10H-90(001)
ILF18-1,5A-10a30H-90(001);ILF18-1,5A-10a30H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5A-10a30H-90(001).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1500;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5A-10a30H-90(001)
ILF18-1,5B-15H-90(101);ILF18-1,5B-15H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5B-15H-90(101).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;720;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5B-15H-90(101)
ILF18-1,5B-30H-90(101);ILF18-1,5B-30H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5B-30H-90(101).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;740;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5B-30H-90(101)
ILF18-1,5B-65H-90(301);ILF18-1,5B-65H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5B-65H-90(301).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;710;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5B-65H-90(301)
ILF18-1,5B-85H-90(301);ILF18-1,5B-85H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5B-85H-90(301).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;650;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5B-85H-90(301)
ILF18-1,5B-125H-90(301);ILF18-1,5B-125H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5B-125H-90(301).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;425;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5B-125H-90(301)
ILF18-1,5B-15x50H-90(101);ILF18-1,5B-15x50H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5B-15x50H-90(101).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;640;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5B-15x50H-90(101)
ILF18-1,5B-35x105H-90(301);ILF18-1,5B-35x105H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5B-35x105H-90(301).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;495;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5B-35x105H-90(301)
ILF18-1,5B-9a10H-90(001);ILF18-1,5B-9a10H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5B-9a10H-90(001).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;720;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5B-9a10H-90(001)
ILF18-1,5B-10a30H-90(001);ILF18-1,5B-10a30H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5B-10a30H-90(001).ies;0,0355;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;710;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5B-10a30H-90(001)
ILF18-1,5G-15H-90(101);ILF18-1,5G-15H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5G-15H-90(101).ies;0,0365;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1600;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5G-15H-90(101)
ILF18-1,5G-30H-90(101);ILF18-1,5G-30H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5G-30H-90(101).ies;0,0365;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1600;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5G-30H-90(101)
ILF18-1,5G-65H-90(301);ILF18-1,5G-65H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5G-65H-90(301).ies;0,0365;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1550;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5G-65H-90(301)
ILF18-1,5G-85H-90(301);ILF18-1,5G-85H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5G-85H-90(301).ies;0,0365;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1400;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5G-85H-90(301)
ILF18-1,5G-125H-90(301);ILF18-1,5G-125H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5G-125H-90(301).ies;0,0365;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;940;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5G-125H-90(301)
ILF18-1,5G-15x50H-90(101);ILF18-1,5G-15x50H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5G-15x50H-90(101).ies;0,0365;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1400;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5G-15x50H-90(101)
ILF18-1,5G-35x105H-90(301);ILF18-1,5G-35x105H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5G-35x105H-90(301).ies;0,0365;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5G-35x105H-90(301)
ILF18-1,5G-9a10H-90(001);ILF18-1,5G-9a10H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5G-9a10H-90(001).ies;0,0365;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1600;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5G-9a10H-90(001)
ILF18-1,5G-10a30H-90(001);ILF18-1,5G-10a30H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5G-10a30H-90(001).ies;0,0365;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1550;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5G-10a30H-90(001)
ILF18-1,5R-15H-90(101);ILF18-1,5R-15H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5R-15H-90(101).ies;0,0265;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;870;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5R-15H-90(101)
ILF18-1,5R-30H-90(101);ILF18-1,5R-30H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5R-30H-90(101).ies;0,0265;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;900;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5R-30H-90(101)
ILF18-1,5R-65H-90(301);ILF18-1,5R-65H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5R-65H-90(301).ies;0,0265;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;850;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5R-65H-90(301)
ILF18-1,5R-85H-90(301);ILF18-1,5R-85H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5R-85H-90(301).ies;0,0265;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;780;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5R-85H-90(301)
ILF18-1,5R-125H-90(301);ILF18-1,5R-125H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5R-125H-90(301).ies;0,0265;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;510;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5R-125H-90(301)
ILF18-1,5R-15x50H-90(101);ILF18-1,5R-15x50H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5R-15x50H-90(101).ies;0,0265;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;770;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5R-15x50H-90(101)
ILF18-1,5R-35x105H-90(301);ILF18-1,5R-35x105H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5R-35x105H-90(301).ies;0,0265;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;590;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5R-35x105H-90(301)
ILF18-1,5R-9a10H-90(001);ILF18-1,5R-9a10H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5R-9a10H-90(001).ies;0,0265;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;870;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5R-9a10H-90(001)
ILF18-1,5R-10a30H-90(001);ILF18-1,5R-10a30H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5R-10a30H-90(001).ies;0,0265;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;860;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5R-10a30H-90(001)
ILF18-1,5W30-15H-90(101);ILF18-1,5W30-15H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W30-15H-90(101).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2700;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W30-15H-90(101)
ILF18-1,5W30-30H-90(101);ILF18-1,5W30-30H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W30-30H-90(101).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2750;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W30-30H-90(101)
ILF18-1,5W30-65H-90(301);ILF18-1,5W30-65H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W30-65H-90(301).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2600;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W30-65H-90(301)
ILF18-1,5W30-85H-90(301);ILF18-1,5W30-85H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W30-85H-90(301).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2400;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W30-85H-90(301)
ILF18-1,5W30-125H-90(301);ILF18-1,5W30-125H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W30-125H-90(301).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1550;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W30-125H-90(301)
ILF18-1,5W30-15x50H-90(101);ILF18-1,5W30-15x50H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W30-15x50H-90(101).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2350;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W30-15x50H-90(101)
ILF18-1,5W30-35x105H-90(301);ILF18-1,5W30-35x105H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W30-35x105H-90(301).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W30-35x105H-90(301)
ILF18-1,5W30-9a10H-90(001);ILF18-1,5W30-9a10H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W30-9a10H-90(001).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2700;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W30-9a10H-90(001)
ILF18-1,5W30-10a30H-90(001);ILF18-1,5W30-10a30H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W30-10a30H-90(001).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2650;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W30-10a30H-90(001)
ILF18-1,5W40-15H-90(101);ILF18-1,5W40-15H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W40-15H-90(101).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2850;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W40-15H-90(101)
ILF18-1,5W40-30H-90(101);ILF18-1,5W40-30H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W40-30H-90(101).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2900;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W40-30H-90(101)
ILF18-1,5W40-65H-90(301);ILF18-1,5W40-65H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W40-65H-90(301).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2750;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W40-65H-90(301)
ILF18-1,5W40-85H-90(301);ILF18-1,5W40-85H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W40-85H-90(301).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2550;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W40-85H-90(301)
ILF18-1,5W40-125H-90(301);ILF18-1,5W40-125H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W40-125H-90(301).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1650;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W40-125H-90(301)
ILF18-1,5W40-15x50H-90(101);ILF18-1,5W40-15x50H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W40-15x50H-90(101).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2500;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W40-15x50H-90(101)
ILF18-1,5W40-35x105H-90(301);ILF18-1,5W40-35x105H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W40-35x105H-90(301).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1900;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W40-35x105H-90(301)
ILF18-1,5W40-9a10H-90(001);ILF18-1,5W40-9a10H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W40-9a10H-90(001).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2850;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W40-9a10H-90(001)
ILF18-1,5W40-10a30H-90(001);ILF18-1,5W40-10a30H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W40-10a30H-90(001).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2800;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W40-10a30H-90(001)
ILF18-1,5W50-15H-90(101);ILF18-1,5W50-15H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W50-15H-90(101).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2800;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W50-15H-90(101)
ILF18-1,5W50-30H-90(101);ILF18-1,5W50-30H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W50-30H-90(101).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2900;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W50-30H-90(101)
ILF18-1,5W50-65H-90(301);ILF18-1,5W50-65H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W50-65H-90(301).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W50-65H-90(301)
ILF18-1,5W50-85H-90(301);ILF18-1,5W50-85H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W50-85H-90(301).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2500;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W50-85H-90(301)
ILF18-1,5W50-125H-90(301);ILF18-1,5W50-125H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W50-125H-90(301).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1650;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W50-125H-90(301)
ILF18-1,5W50-15x50H-90(101);ILF18-1,5W50-15x50H-90(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W50-15x50H-90(101).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2450;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W50-15x50H-90(101)
ILF18-1,5W50-35x105H-90(301);ILF18-1,5W50-35x105H-90(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W50-35x105H-90(301).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1900;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W50-35x105H-90(301)
ILF18-1,5W50-9a10H-90(001);ILF18-1,5W50-9a10H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W50-9a10H-90(001).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2800;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W50-9a10H-90(001)
ILF18-1,5W50-10a30H-90(001);ILF18-1,5W50-10a30H-90(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF18-1,5W50-10a30H-90(001).ies;0,0335;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF18-1,5W50-10a30H-90(001)
ILF24-1,5A-15H-120(101);ILF24-1,5A-15H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5A-15H-120(101).ies;0,0465;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2050;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5A-15H-120(101)
ILF24-1,5A-30H-120(101);ILF24-1,5A-30H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5A-30H-120(101).ies;0,0465;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2100;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5A-30H-120(101)
ILF24-1,5A-65H-120(301);ILF24-1,5A-65H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5A-65H-120(301).ies;0,0465;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2000;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5A-65H-120(301)
ILF24-1,5A-85H-120(301);ILF24-1,5A-85H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5A-85H-120(301).ies;0,0465;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5A-85H-120(301)
ILF24-1,5A-125H-120(301);ILF24-1,5A-125H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5A-125H-120(301).ies;0,0465;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5A-125H-120(301)
ILF24-1,5A-15x50H-120(101);ILF24-1,5A-15x50H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5A-15x50H-120(101).ies;0,0465;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5A-15x50H-120(101)
ILF24-1,5A-35x105H-120(301);ILF24-1,5A-35x105H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5A-35x105H-120(301).ies;0,0465;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1400;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5A-35x105H-120(301)
ILF24-1,5A-9a10H-120(001);ILF24-1,5A-9a10H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5A-9a10H-120(001).ies;0,0465;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2050;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5A-9a10H-120(001)
ILF24-1,5A-10a30H-120(001);ILF24-1,5A-10a30H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5A-10a30H-120(001).ies;0,0465;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2000;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5A-10a30H-120(001)
ILF24-1,5B-15H-120(101);ILF24-1,5B-15H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5B-15H-120(101).ies;0,047;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;960;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5B-15H-120(101)
ILF24-1,5B-30H-120(101);ILF24-1,5B-30H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5B-30H-120(101).ies;0,047;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;990;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5B-30H-120(101)
ILF24-1,5B-65H-120(301);ILF24-1,5B-65H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5B-65H-120(301).ies;0,047;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;940;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5B-65H-120(301)
ILF24-1,5B-85H-120(301);ILF24-1,5B-85H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5B-85H-120(301).ies;0,047;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;860;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5B-85H-120(301)
ILF24-1,5B-125H-120(301);ILF24-1,5B-125H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5B-125H-120(301).ies;0,047;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;570;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5B-125H-120(301)
ILF24-1,5B-15x50H-120(101);ILF24-1,5B-15x50H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5B-15x50H-120(101).ies;0,047;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;850;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5B-15x50H-120(101)
ILF24-1,5B-35x105H-120(301);ILF24-1,5B-35x105H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5B-35x105H-120(301).ies;0,047;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;660;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5B-35x105H-120(301)
ILF24-1,5B-9a10H-120(001);ILF24-1,5B-9a10H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5B-9a10H-120(001).ies;0,047;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;960;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5B-9a10H-120(001)
ILF24-1,5B-10a30H-120(001);ILF24-1,5B-10a30H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5B-10a30H-120(001).ies;0,047;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;950;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5B-10a30H-120(001)
ILF24-1,5G-15H-120(101);ILF24-1,5G-15H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5G-15H-120(101).ies;0,0485;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2100;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5G-15H-120(101)
ILF24-1,5G-30H-120(101);ILF24-1,5G-30H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5G-30H-120(101).ies;0,0485;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2150;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5G-30H-120(101)
ILF24-1,5G-65H-120(301);ILF24-1,5G-65H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5G-65H-120(301).ies;0,0485;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2050;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5G-65H-120(301)
ILF24-1,5G-85H-120(301);ILF24-1,5G-85H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5G-85H-120(301).ies;0,0485;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1900;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5G-85H-120(301)
ILF24-1,5G-125H-120(301);ILF24-1,5G-125H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5G-125H-120(301).ies;0,0485;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1250;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5G-125H-120(301)
ILF24-1,5G-15x50H-120(101);ILF24-1,5G-15x50H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5G-15x50H-120(101).ies;0,0485;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1850;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5G-15x50H-120(101)
ILF24-1,5G-35x105H-120(301);ILF24-1,5G-35x105H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5G-35x105H-120(301).ies;0,0485;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1450;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5G-35x105H-120(301)
ILF24-1,5G-9a10H-120(001);ILF24-1,5G-9a10H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5G-9a10H-120(001).ies;0,0485;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2100;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5G-9a10H-120(001)
ILF24-1,5G-10a30H-120(001);ILF24-1,5G-10a30H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5G-10a30H-120(001).ies;0,0485;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2100;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5G-10a30H-120(001)
ILF24-1,5R-15H-120(101);ILF24-1,5R-15H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5R-15H-120(101).ies;0,035;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1150;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5R-15H-120(101)
ILF24-1,5R-30H-120(101);ILF24-1,5R-30H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5R-30H-120(101).ies;0,035;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5R-30H-120(101)
ILF24-1,5R-65H-120(301);ILF24-1,5R-65H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5R-65H-120(301).ies;0,035;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1100;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5R-65H-120(301)
ILF24-1,5R-85H-120(301);ILF24-1,5R-85H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5R-85H-120(301).ies;0,035;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1000;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5R-85H-120(301)
ILF24-1,5R-125H-120(301);ILF24-1,5R-125H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5R-125H-120(301).ies;0,035;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;680;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5R-125H-120(301)
ILF24-1,5R-15x50H-120(101);ILF24-1,5R-15x50H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5R-15x50H-120(101).ies;0,035;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1000;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5R-15x50H-120(101)
ILF24-1,5R-35x105H-120(301);ILF24-1,5R-35x105H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5R-35x105H-120(301).ies;0,035;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;790;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5R-35x105H-120(301)
ILF24-1,5R-9a10H-120(001);ILF24-1,5R-9a10H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5R-9a10H-120(001).ies;0,035;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1150;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5R-9a10H-120(001)
ILF24-1,5R-10a30H-120(001);ILF24-1,5R-10a30H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5R-10a30H-120(001).ies;0,035;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1150;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5R-10a30H-120(001)
ILF24-1,5W30-15H-120(101);ILF24-1,5W30-15H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W30-15H-120(101).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3600;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W30-15H-120(101)
ILF24-1,5W30-30H-120(101);ILF24-1,5W30-30H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W30-30H-120(101).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3700;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W30-30H-120(101)
ILF24-1,5W30-65H-120(301);ILF24-1,5W30-65H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W30-65H-120(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3500;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W30-65H-120(301)
ILF24-1,5W30-85H-120(301);ILF24-1,5W30-85H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W30-85H-120(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3200;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W30-85H-120(301)
ILF24-1,5W30-125H-120(301);ILF24-1,5W30-125H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W30-125H-120(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2100;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W30-125H-120(301)
ILF24-1,5W30-15x50H-120(101);ILF24-1,5W30-15x50H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W30-15x50H-120(101).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3150;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W30-15x50H-120(101)
ILF24-1,5W30-35x105H-120(301);ILF24-1,5W30-35x105H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W30-35x105H-120(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2450;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W30-35x105H-120(301)
ILF24-1,5W30-9a10H-120(001);ILF24-1,5W30-9a10H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W30-9a10H-120(001).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3600;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W30-9a10H-120(001)
ILF24-1,5W30-10a30H-120(001);ILF24-1,5W30-10a30H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W30-10a30H-120(001).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3550;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W30-10a30H-120(001)
ILF24-1,5W40-15H-120(101);ILF24-1,5W40-15H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W40-15H-120(101).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3800;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W40-15H-120(101)
ILF24-1,5W40-30H-120(101);ILF24-1,5W40-30H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W40-30H-120(101).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3900;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W40-30H-120(101)
ILF24-1,5W40-65H-120(301);ILF24-1,5W40-65H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W40-65H-120(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3700;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W40-65H-120(301)
ILF24-1,5W40-85H-120(301);ILF24-1,5W40-85H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W40-85H-120(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3400;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W40-85H-120(301)
ILF24-1,5W40-125H-120(301);ILF24-1,5W40-125H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W40-125H-120(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2200;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W40-125H-120(301)
ILF24-1,5W40-15x50H-120(101);ILF24-1,5W40-15x50H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W40-15x50H-120(101).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3350;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W40-15x50H-120(101)
ILF24-1,5W40-35x105H-120(301);ILF24-1,5W40-35x105H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W40-35x105H-120(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2550;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W40-35x105H-120(301)
ILF24-1,5W40-9a10H-120(001);ILF24-1,5W40-9a10H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W40-9a10H-120(001).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3800;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W40-9a10H-120(001)
ILF24-1,5W40-10a30H-120(001);ILF24-1,5W40-10a30H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W40-10a30H-120(001).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3750;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W40-10a30H-120(001)
ILF24-1,5W50-15H-120(101);ILF24-1,5W50-15H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W50-15H-120(101).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W50-15H-120(101)
ILF24-1,5W50-30H-120(101);ILF24-1,5W50-30H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W50-30H-120(101).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3850;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W50-30H-120(101)
ILF24-1,5W50-65H-120(301);ILF24-1,5W50-65H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W50-65H-120(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3650;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W50-65H-120(301)
ILF24-1,5W50-85H-120(301);ILF24-1,5W50-85H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W50-85H-120(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3350;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W50-85H-120(301)
ILF24-1,5W50-125H-120(301);ILF24-1,5W50-125H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W50-125H-120(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W50-125H-120(301)
ILF24-1,5W50-15x50H-120(101);ILF24-1,5W50-15x50H-120(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W50-15x50H-120(101).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3300;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W50-15x50H-120(101)
ILF24-1,5W50-35x105H-120(301);ILF24-1,5W50-35x105H-120(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W50-35x105H-120(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2550;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W50-35x105H-120(301)
ILF24-1,5W50-9a10H-120(001);ILF24-1,5W50-9a10H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W50-9a10H-120(001).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W50-9a10H-120(001)
ILF24-1,5W50-10a30H-120(001);ILF24-1,5W50-10a30H-120(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5W50-10a30H-120(001).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3700;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF24-1,5W50-10a30H-120(001)
ILF30-1,5A-15H-150(101);ILF30-1,5A-15H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5A-15H-150(101).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2550;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5A-15H-150(101)
ILF30-1,5A-30H-150(101);ILF30-1,5A-30H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5A-30H-150(101).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2650;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5A-30H-150(101)
ILF30-1,5A-65H-150(301);ILF30-1,5A-65H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5A-65H-150(301).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2500;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5A-65H-150(301)
ILF30-1,5A-85H-150(301);ILF30-1,5A-85H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5A-85H-150(301).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2300;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5A-85H-150(301)
ILF30-1,5A-125H-150(301);ILF30-1,5A-125H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5A-125H-150(301).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1500;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5A-125H-150(301)
ILF30-1,5A-15x50H-150(101);ILF30-1,5A-15x50H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5A-15x50H-150(101).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2250;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5A-15x50H-150(101)
ILF30-1,5A-35x105H-150(301);ILF30-1,5A-35x105H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5A-35x105H-150(301).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1750;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5A-35x105H-150(301)
ILF30-1,5A-9a10H-150(001);ILF30-1,5A-9a10H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5A-9a10H-150(001).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2550;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5A-9a10H-150(001)
ILF30-1,5A-10a30H-150(001);ILF30-1,5A-10a30H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5A-10a30H-150(001).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2500;5000;00049151;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5A-10a30H-150(001)
ILF30-1,5B-15H-150(101);ILF30-1,5B-15H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5B-15H-150(101).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5B-15H-150(101)
ILF30-1,5B-30H-150(101);ILF30-1,5B-30H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5B-30H-150(101).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5B-30H-150(101)
ILF30-1,5B-65H-150(301);ILF30-1,5B-65H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5B-65H-150(301).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1150;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5B-65H-150(301)
ILF30-1,5B-85H-150(301);ILF30-1,5B-85H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5B-85H-150(301).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5B-85H-150(301)
ILF30-1,5B-125H-150(301);ILF30-1,5B-125H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5B-125H-150(301).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;710;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5B-125H-150(301)
ILF30-1,5B-15x50H-150(101);ILF30-1,5B-15x50H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5B-15x50H-150(101).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5B-15x50H-150(101)
ILF30-1,5B-35x105H-150(301);ILF30-1,5B-35x105H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5B-35x105H-150(301).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;820;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5B-35x105H-150(301)
ILF30-1,5B-9a10H-150(001);ILF30-1,5B-9a10H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5B-9a10H-150(001).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5B-9a10H-150(001)
ILF30-1,5B-10a30H-150(001);ILF30-1,5B-10a30H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5B-10a30H-150(001).ies;0,059;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1150;5000;16711680;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5B-10a30H-150(001)
ILF30-1,5G-15H-150(101);ILF30-1,5G-15H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5G-15H-150(101).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2650;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5G-15H-150(101)
ILF30-1,5G-30H-150(101);ILF30-1,5G-30H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5G-30H-150(101).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2700;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5G-30H-150(101)
ILF30-1,5G-65H-150(301);ILF30-1,5G-65H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5G-65H-150(301).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2600;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5G-65H-150(301)
ILF30-1,5G-85H-150(301);ILF30-1,5G-85H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5G-85H-150(301).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2350;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5G-85H-150(301)
ILF30-1,5G-125H-150(301);ILF30-1,5G-125H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5G-125H-150(301).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1550;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5G-125H-150(301)
ILF30-1,5G-15x50H-150(101);ILF30-1,5G-15x50H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5G-15x50H-150(101).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2350;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5G-15x50H-150(101)
ILF30-1,5G-35x105H-150(301);ILF30-1,5G-35x105H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5G-35x105H-150(301).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5G-35x105H-150(301)
ILF30-1,5G-9a10H-150(001);ILF30-1,5G-9a10H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5G-9a10H-150(001).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2650;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5G-9a10H-150(001)
ILF30-1,5G-10a30H-150(001);ILF30-1,5G-10a30H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5G-10a30H-150(001).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2600;5000;00065280;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5G-10a30H-150(001)
ILF30-1,5R-15H-150(101);ILF30-1,5R-15H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5R-15H-150(101).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1450;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5R-15H-150(101)
ILF30-1,5R-30H-150(101);ILF30-1,5R-30H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5R-30H-150(101).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1500;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5R-30H-150(101)
ILF30-1,5R-65H-150(301);ILF30-1,5R-65H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5R-65H-150(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1400;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5R-65H-150(301)
ILF30-1,5R-85H-150(301);ILF30-1,5R-85H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5R-85H-150(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1300;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5R-85H-150(301)
ILF30-1,5R-125H-150(301);ILF30-1,5R-125H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5R-125H-150(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;850;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5R-125H-150(301)
ILF30-1,5R-15x50H-150(101);ILF30-1,5R-15x50H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5R-15x50H-150(101).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1250;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5R-15x50H-150(101)
ILF30-1,5R-35x105H-150(301);ILF30-1,5R-35x105H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5R-35x105H-150(301).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;990;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5R-35x105H-150(301)
ILF30-1,5R-9a10H-150(001);ILF30-1,5R-9a10H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5R-9a10H-150(001).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1450;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5R-9a10H-150(001)
ILF30-1,5R-10a30H-150(001);ILF30-1,5R-10a30H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5R-10a30H-150(001).ies;0,0445;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1400;5000;00000255;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5R-10a30H-150(001)
ILF30-1,5W30-15H-150(101);ILF30-1,5W30-15H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W30-15H-150(101).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4500;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W30-15H-150(101)
ILF30-1,5W30-30H-150(101);ILF30-1,5W30-30H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W30-30H-150(101).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4600;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W30-30H-150(101)
ILF30-1,5W30-65H-150(301);ILF30-1,5W30-65H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W30-65H-150(301).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4400;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W30-65H-150(301)
ILF30-1,5W30-85H-150(301);ILF30-1,5W30-85H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W30-85H-150(301).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4000;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W30-85H-150(301)
ILF30-1,5W30-125H-150(301);ILF30-1,5W30-125H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W30-125H-150(301).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2650;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W30-125H-150(301)
ILF30-1,5W30-15x50H-150(101);ILF30-1,5W30-15x50H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W30-15x50H-150(101).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3950;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W30-15x50H-150(101)
ILF30-1,5W30-35x105H-150(301);ILF30-1,5W30-35x105H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W30-35x105H-150(301).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3050;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W30-35x105H-150(301)
ILF30-1,5W30-9a10H-150(001);ILF30-1,5W30-9a10H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W30-9a10H-150(001).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4500;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W30-9a10H-150(001)
ILF30-1,5W30-10a30H-150(001);ILF30-1,5W30-10a30H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W30-10a30H-150(001).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4450;3000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W30-10a30H-150(001)
ILF30-1,5W40-15H-150(101);ILF30-1,5W40-15H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W40-15H-150(101).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4750;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W40-15H-150(101)
ILF30-1,5W40-30H-150(101);ILF30-1,5W40-30H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W40-30H-150(101).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4850;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W40-30H-150(101)
ILF30-1,5W40-65H-150(301);ILF30-1,5W40-65H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W40-65H-150(301).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4600;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W40-65H-150(301)
ILF30-1,5W40-85H-150(301);ILF30-1,5W40-85H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W40-85H-150(301).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4250;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W40-85H-150(301)
ILF30-1,5W40-125H-150(301);ILF30-1,5W40-125H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W40-125H-150(301).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2750;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W40-125H-150(301)
ILF30-1,5W40-15x50H-150(101);ILF30-1,5W40-15x50H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W40-15x50H-150(101).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4150;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W40-15x50H-150(101)
ILF30-1,5W40-35x105H-150(301);ILF30-1,5W40-35x105H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W40-35x105H-150(301).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3200;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W40-35x105H-150(301)
ILF30-1,5W40-9a10H-150(001);ILF30-1,5W40-9a10H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W40-9a10H-150(001).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4750;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W40-9a10H-150(001)
ILF30-1,5W40-10a30H-150(001);ILF30-1,5W40-10a30H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W40-10a30H-150(001).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4650;4000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W40-10a30H-150(001)
ILF30-1,5W50-15H-150(101);ILF30-1,5W50-15H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W50-15H-150(101).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4700;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W50-15H-150(101)
ILF30-1,5W50-30H-150(101);ILF30-1,5W50-30H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W50-30H-150(101).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4850;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W50-30H-150(101)
ILF30-1,5W50-65H-150(301);ILF30-1,5W50-65H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W50-65H-150(301).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4600;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W50-65H-150(301)
ILF30-1,5W50-85H-150(301);ILF30-1,5W50-85H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W50-85H-150(301).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W50-85H-150(301)
ILF30-1,5W50-125H-150(301);ILF30-1,5W50-125H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W50-125H-150(301).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W50-125H-150(301)
ILF30-1,5W50-15x50H-150(101);ILF30-1,5W50-15x50H-150(101);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W50-15x50H-150(101).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4150;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W50-15x50H-150(101)
ILF30-1,5W50-35x105H-150(301);ILF30-1,5W50-35x105H-150(301);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W50-35x105H-150(301).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W50-35x105H-150(301)
ILF30-1,5W50-9a10H-150(001);ILF30-1,5W50-9a10H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W50-9a10H-150(001).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4700;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W50-9a10H-150(001)
ILF30-1,5W50-10a30H-150(001);ILF30-1,5W50-10a30H-150(001);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF30-1,5W50-10a30H-150(001).ies;0,056;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;4600;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF30-1,5W50-10a30H-150(001)
ILF16-1,5RGBA-10a30RH-60(00P02);ILF16-1,5RGBA-10a30RH-60(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBA-10a30RH-60(00P02).ies;0,037;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1000;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBA-10a30RH-60(00P02)
ILF16-1,5RGBA-9a10RH-60(00P02);ILF16-1,5RGBA-9a10RH-60(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBA-9a10RH-60(00P02).ies;0,037;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBA-9a10RH-60(00P02)
ILF16-1,5RGBA-35x105RH-60(30P02);ILF16-1,5RGBA-35x105RH-60(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBA-35x105RH-60(30P02).ies;0,037;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;710;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBA-35x105RH-60(30P02)
ILF16-1,5RGBA-15x50RH-60(10P02);ILF16-1,5RGBA-15x50RH-60(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBA-15x50RH-60(10P02).ies;0,037;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;920;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBA-15x50RH-60(10P02)
ILF16-1,5RGBA-125RH-60(30P02);ILF16-1,5RGBA-125RH-60(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBA-125RH-60(30P02).ies;0,037;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;610;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBA-125RH-60(30P02)
ILF16-1,5RGBA-15RH-60(10P02);ILF16-1,5RGBA-15RH-60(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBA-15RH-60(10P02).ies;0,037;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBA-15RH-60(10P02)
ILF16-1,5RGBA-30RH-60(10P02);ILF16-1,5RGBA-30RH-60(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBA-30RH-60(10P02).ies;0,037;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBA-30RH-60(10P02)
ILF16-1,5RGBA-85RH-60(30P02);ILF16-1,5RGBA-85RH-60(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBA-85RH-60(30P02).ies;0,037;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;940;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBA-85RH-60(30P02)
ILF16-1,5RGBA-65RH-60(00P02);ILF16-1,5RGBA-65RH-60(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBA-65RH-60(00P02).ies;0,037;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1000;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBA-65RH-60(00P02)
ILF16-1,5RGBW30-10a30RH-60(00P02);ILF16-1,5RGBW30-10a30RH-60(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW30-10a30RH-60(00P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1150;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW30-10a30RH-60(00P02)
ILF16-1,5RGBW30-9a10RH-60(00P02);ILF16-1,5RGBW30-9a10RH-60(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW30-9a10RH-60(00P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1150;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW30-9a10RH-60(00P02)
ILF16-1,5RGBW30-35x105RH-60(30P02);ILF16-1,5RGBW30-35x105RH-60(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW30-35x105RH-60(30P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;810;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW30-35x105RH-60(30P02)
ILF16-1,5RGBW30-15x50RH-60(10P02);ILF16-1,5RGBW30-15x50RH-60(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW30-15x50RH-60(10P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW30-15x50RH-60(10P02)
ILF16-1,5RGBW30-125RH-60(30P02);ILF16-1,5RGBW30-125RH-60(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW30-125RH-60(30P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;700;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW30-125RH-60(30P02)
ILF16-1,5RGBW30-15RH-60(10P02);ILF16-1,5RGBW30-15RH-60(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW30-15RH-60(10P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1150;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW30-15RH-60(10P02)
ILF16-1,5RGBW30-30RH-60(10P02);ILF16-1,5RGBW30-30RH-60(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW30-30RH-60(10P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW30-30RH-60(10P02)
ILF16-1,5RGBW30-85RH-60(30P02);ILF16-1,5RGBW30-85RH-60(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW30-85RH-60(30P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW30-85RH-60(30P02)
ILF16-1,5RGBW30-65RH-60(00P02);ILF16-1,5RGBW30-65RH-60(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW30-65RH-60(00P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1150;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW30-65RH-60(00P02)
ILF16-1,5RGBW40-10a30RH-60(00P02);ILF16-1,5RGBW40-10a30RH-60(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW40-10a30RH-60(00P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW40-10a30RH-60(00P02)
ILF16-1,5RGBW40-9a10RH-60(00P02);ILF16-1,5RGBW40-9a10RH-60(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW40-9a10RH-60(00P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW40-9a10RH-60(00P02)
ILF16-1,5RGBW40-35x105RH-60(30P02);ILF16-1,5RGBW40-35x105RH-60(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW40-35x105RH-60(30P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;830;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW40-35x105RH-60(30P02)
ILF16-1,5RGBW40-15x50RH-60(10P02);ILF16-1,5RGBW40-15x50RH-60(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW40-15x50RH-60(10P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW40-15x50RH-60(10P02)
ILF16-1,5RGBW40-125RH-60(30P02);ILF16-1,5RGBW40-125RH-60(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW40-125RH-60(30P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;710;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW40-125RH-60(30P02)
ILF16-1,5RGBW40-15RH-60(10P02);ILF16-1,5RGBW40-15RH-60(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW40-15RH-60(10P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW40-15RH-60(10P02)
ILF16-1,5RGBW40-30RH-60(10P02);ILF16-1,5RGBW40-30RH-60(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW40-30RH-60(10P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1250;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW40-30RH-60(10P02)
ILF16-1,5RGBW40-85RH-60(30P02);ILF16-1,5RGBW40-85RH-60(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW40-85RH-60(30P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW40-85RH-60(30P02)
ILF16-1,5RGBW40-65RH-60(00P02);ILF16-1,5RGBW40-65RH-60(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW40-65RH-60(00P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1150;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW40-65RH-60(00P02)
ILF16-1,5RGBW50-10a30RH-60(00P02);ILF16-1,5RGBW50-10a30RH-60(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW50-10a30RH-60(00P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW50-10a30RH-60(00P02)
ILF16-1,5RGBW50-9a10RH-60(00P02);ILF16-1,5RGBW50-9a10RH-60(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW50-9a10RH-60(00P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW50-9a10RH-60(00P02)
ILF16-1,5RGBW50-35x105RH-60(30P02);ILF16-1,5RGBW50-35x105RH-60(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW50-35x105RH-60(30P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;830;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW50-35x105RH-60(30P02)
ILF16-1,5RGBW50-15x50RH-60(10P02);ILF16-1,5RGBW50-15x50RH-60(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW50-15x50RH-60(10P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW50-15x50RH-60(10P02)
ILF16-1,5RGBW50-125RH-60(30P02);ILF16-1,5RGBW50-125RH-60(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW50-125RH-60(30P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;710;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW50-125RH-60(30P02)
ILF16-1,5RGBW50-15RH-60(10P02);ILF16-1,5RGBW50-15RH-60(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW50-15RH-60(10P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW50-15RH-60(10P02)
ILF16-1,5RGBW50-30RH-60(10P02);ILF16-1,5RGBW50-30RH-60(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW50-30RH-60(10P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1250;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW50-30RH-60(10P02)
ILF16-1,5RGBW50-85RH-60(30P02);ILF16-1,5RGBW50-85RH-60(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW50-85RH-60(30P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW50-85RH-60(30P02)
ILF16-1,5RGBW50-65RH-60(00P02);ILF16-1,5RGBW50-65RH-60(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF16-1,5RGBW50-65RH-60(00P02).ies;0,036;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1150;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;600;1,8;2018;v2;ILF16-1,5RGBW50-65RH-60(00P02)
ILF24-1,5RGBA-10a30RH-90(00P02);ILF24-1,5RGBA-10a30RH-90(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBA-10a30RH-90(00P02).ies;0,05;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1550;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBA-10a30RH-90(00P02)
ILF24-1,5RGBA-9a10RH-90(00P02);ILF24-1,5RGBA-9a10RH-90(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBA-9a10RH-90(00P02).ies;0,05;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1550;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBA-9a10RH-90(00P02)
ILF24-1,5RGBA-35x105RH-90(30P02);ILF24-1,5RGBA-35x105RH-90(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBA-35x105RH-90(30P02).ies;0,05;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBA-35x105RH-90(30P02)
ILF24-1,5RGBA-15x50RH-90(10P02);ILF24-1,5RGBA-15x50RH-90(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBA-15x50RH-90(10P02).ies;0,05;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1350;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBA-15x50RH-90(10P02)
ILF24-1,5RGBA-125RH-90(30P02);ILF24-1,5RGBA-125RH-90(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBA-125RH-90(30P02).ies;0,05;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;920;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBA-125RH-90(30P02)
ILF24-1,5RGBA-15RH-90(10P02);ILF24-1,5RGBA-15RH-90(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBA-15RH-90(10P02).ies;0,05;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1550;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBA-15RH-90(10P02)
ILF24-1,5RGBA-30RH-90(10P02);ILF24-1,5RGBA-30RH-90(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBA-30RH-90(10P02).ies;0,05;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1600;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBA-30RH-90(10P02)
ILF24-1,5RGBA-85RH-90(30P02);ILF24-1,5RGBA-85RH-90(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBA-85RH-90(30P02).ies;0,05;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1400;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBA-85RH-90(30P02)
ILF24-1,5RGBA-65RH-90(00P02);ILF24-1,5RGBA-65RH-90(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBA-65RH-90(00P02).ies;0,05;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1500;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBA-65RH-90(00P02)
ILF24-1,5RGBW30-10a30RH-90(00P02);ILF24-1,5RGBW30-10a30RH-90(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW30-10a30RH-90(00P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW30-10a30RH-90(00P02)
ILF24-1,5RGBW30-9a10RH-90(00P02);ILF24-1,5RGBW30-9a10RH-90(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW30-9a10RH-90(00P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW30-9a10RH-90(00P02)
ILF24-1,5RGBW30-35x105RH-90(30P02);ILF24-1,5RGBW30-35x105RH-90(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW30-35x105RH-90(30P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW30-35x105RH-90(30P02)
ILF24-1,5RGBW30-15x50RH-90(10P02);ILF24-1,5RGBW30-15x50RH-90(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW30-15x50RH-90(10P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1550;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW30-15x50RH-90(10P02)
ILF24-1,5RGBW30-125RH-90(30P02);ILF24-1,5RGBW30-125RH-90(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW30-125RH-90(30P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW30-125RH-90(30P02)
ILF24-1,5RGBW30-15RH-90(10P02);ILF24-1,5RGBW30-15RH-90(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW30-15RH-90(10P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW30-15RH-90(10P02)
ILF24-1,5RGBW30-30RH-90(10P02);ILF24-1,5RGBW30-30RH-90(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW30-30RH-90(10P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW30-30RH-90(10P02)
ILF24-1,5RGBW30-85RH-90(30P02);ILF24-1,5RGBW30-85RH-90(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW30-85RH-90(30P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1600;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW30-85RH-90(30P02)
ILF24-1,5RGBW30-65RH-90(00P02);ILF24-1,5RGBW30-65RH-90(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW30-65RH-90(00P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW30-65RH-90(00P02)
ILF24-1,5RGBW40-10a30RH-90(00P02);ILF24-1,5RGBW40-10a30RH-90(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW40-10a30RH-90(00P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW40-10a30RH-90(00P02)
ILF24-1,5RGBW40-9a10RH-90(00P02);ILF24-1,5RGBW40-9a10RH-90(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW40-9a10RH-90(00P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW40-9a10RH-90(00P02)
ILF24-1,5RGBW40-35x105RH-90(30P02);ILF24-1,5RGBW40-35x105RH-90(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW40-35x105RH-90(30P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW40-35x105RH-90(30P02)
ILF24-1,5RGBW40-15x50RH-90(10P02);ILF24-1,5RGBW40-15x50RH-90(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW40-15x50RH-90(10P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1600;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW40-15x50RH-90(10P02)
ILF24-1,5RGBW40-125RH-90(30P02);ILF24-1,5RGBW40-125RH-90(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW40-125RH-90(30P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW40-125RH-90(30P02)
ILF24-1,5RGBW40-15RH-90(10P02);ILF24-1,5RGBW40-15RH-90(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW40-15RH-90(10P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW40-15RH-90(10P02)
ILF24-1,5RGBW40-30RH-90(10P02);ILF24-1,5RGBW40-30RH-90(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW40-30RH-90(10P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1850;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW40-30RH-90(10P02)
ILF24-1,5RGBW40-85RH-90(30P02);ILF24-1,5RGBW40-85RH-90(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW40-85RH-90(30P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1600;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW40-85RH-90(30P02)
ILF24-1,5RGBW40-65RH-90(00P02);ILF24-1,5RGBW40-65RH-90(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW40-65RH-90(00P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW40-65RH-90(00P02)
ILF24-1,5RGBW50-10a30RH-90(00P02);ILF24-1,5RGBW50-10a30RH-90(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW50-10a30RH-90(00P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW50-10a30RH-90(00P02)
ILF24-1,5RGBW50-9a10RH-90(00P02);ILF24-1,5RGBW50-9a10RH-90(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW50-9a10RH-90(00P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW50-9a10RH-90(00P02)
ILF24-1,5RGBW50-35x105RH-90(30P02);ILF24-1,5RGBW50-35x105RH-90(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW50-35x105RH-90(30P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW50-35x105RH-90(30P02)
ILF24-1,5RGBW50-15x50RH-90(10P02);ILF24-1,5RGBW50-15x50RH-90(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW50-15x50RH-90(10P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1600;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW50-15x50RH-90(10P02)
ILF24-1,5RGBW50-125RH-90(30P02);ILF24-1,5RGBW50-125RH-90(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW50-125RH-90(30P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW50-125RH-90(30P02)
ILF24-1,5RGBW50-15RH-90(10P02);ILF24-1,5RGBW50-15RH-90(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW50-15RH-90(10P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1800;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW50-15RH-90(10P02)
ILF24-1,5RGBW50-30RH-90(10P02);ILF24-1,5RGBW50-30RH-90(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW50-30RH-90(10P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1850;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW50-30RH-90(10P02)
ILF24-1,5RGBW50-85RH-90(30P02);ILF24-1,5RGBW50-85RH-90(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW50-85RH-90(30P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1600;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW50-85RH-90(30P02)
ILF24-1,5RGBW50-65RH-90(00P02);ILF24-1,5RGBW50-65RH-90(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF24-1,5RGBW50-65RH-90(00P02).ies;0,049;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;900;2,5;2018;v2;ILF24-1,5RGBW50-65RH-90(00P02)
ILF32-1,5RGBA-10a30RH-120(00P02);ILF32-1,5RGBA-10a30RH-120(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBA-10a30RH-120(00P02).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBA-10a30RH-120(00P02)
ILF32-1,5RGBA-9a10RH-120(00P02);ILF32-1,5RGBA-9a10RH-120(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBA-9a10RH-120(00P02).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2100;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBA-9a10RH-120(00P02)
ILF32-1,5RGBA-35x105RH-120(30P02);ILF32-1,5RGBA-35x105RH-120(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBA-35x105RH-120(30P02).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1400;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBA-35x105RH-120(30P02)
ILF32-1,5RGBA-15x50RH-120(10P02);ILF32-1,5RGBA-15x50RH-120(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBA-15x50RH-120(10P02).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1850;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBA-15x50RH-120(10P02)
ILF32-1,5RGBA-125RH-120(30P02);ILF32-1,5RGBA-125RH-120(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBA-125RH-120(30P02).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1200;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBA-125RH-120(30P02)
ILF32-1,5RGBA-15RH-120(10P02);ILF32-1,5RGBA-15RH-120(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBA-15RH-120(10P02).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2100;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBA-15RH-120(10P02)
ILF32-1,5RGBA-30RH-120(10P02);ILF32-1,5RGBA-30RH-120(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBA-30RH-120(10P02).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2150;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBA-30RH-120(10P02)
ILF32-1,5RGBA-85RH-120(30P02);ILF32-1,5RGBA-85RH-120(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBA-85RH-120(30P02).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1850;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBA-85RH-120(30P02)
ILF32-1,5RGBA-65RH-120(00P02);ILF32-1,5RGBA-65RH-120(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBA-65RH-120(00P02).ies;0,061;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBA-65RH-120(00P02)
ILF32-1,5RGBW30-10a30RH-120(00P02);ILF32-1,5RGBW30-10a30RH-120(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW30-10a30RH-120(00P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2350;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW30-10a30RH-120(00P02)
ILF32-1,5RGBW30-9a10RH-120(00P02);ILF32-1,5RGBW30-9a10RH-120(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW30-9a10RH-120(00P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2350;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW30-9a10RH-120(00P02)
ILF32-1,5RGBW30-35x105RH-120(30P02);ILF32-1,5RGBW30-35x105RH-120(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW30-35x105RH-120(30P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1600;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW30-35x105RH-120(30P02)
ILF32-1,5RGBW30-15x50RH-120(10P02);ILF32-1,5RGBW30-15x50RH-120(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW30-15x50RH-120(10P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2100;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW30-15x50RH-120(10P02)
ILF32-1,5RGBW30-125RH-120(30P02);ILF32-1,5RGBW30-125RH-120(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW30-125RH-120(30P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1400;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW30-125RH-120(30P02)
ILF32-1,5RGBW30-15RH-120(10P02);ILF32-1,5RGBW30-15RH-120(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW30-15RH-120(10P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2350;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW30-15RH-120(10P02)
ILF32-1,5RGBW30-30RH-120(10P02);ILF32-1,5RGBW30-30RH-120(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW30-30RH-120(10P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2450;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW30-30RH-120(10P02)
ILF32-1,5RGBW30-85RH-120(30P02);ILF32-1,5RGBW30-85RH-120(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW30-85RH-120(30P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2100;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW30-85RH-120(30P02)
ILF32-1,5RGBW30-65RH-120(00P02);ILF32-1,5RGBW30-65RH-120(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW30-65RH-120(00P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2300;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW30-65RH-120(00P02)
ILF32-1,5RGBW40-10a30RH-120(00P02);ILF32-1,5RGBW40-10a30RH-120(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW40-10a30RH-120(00P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2400;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW40-10a30RH-120(00P02)
ILF32-1,5RGBW40-9a10RH-120(00P02);ILF32-1,5RGBW40-9a10RH-120(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW40-9a10RH-120(00P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2400;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW40-9a10RH-120(00P02)
ILF32-1,5RGBW40-35x105RH-120(30P02);ILF32-1,5RGBW40-35x105RH-120(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW40-35x105RH-120(30P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1650;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW40-35x105RH-120(30P02)
ILF32-1,5RGBW40-15x50RH-120(10P02);ILF32-1,5RGBW40-15x50RH-120(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW40-15x50RH-120(10P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2150;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW40-15x50RH-120(10P02)
ILF32-1,5RGBW40-125RH-120(30P02);ILF32-1,5RGBW40-125RH-120(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW40-125RH-120(30P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1400;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW40-125RH-120(30P02)
ILF32-1,5RGBW40-15RH-120(10P02);ILF32-1,5RGBW40-15RH-120(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW40-15RH-120(10P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2400;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW40-15RH-120(10P02)
ILF32-1,5RGBW40-30RH-120(10P02);ILF32-1,5RGBW40-30RH-120(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW40-30RH-120(10P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2500;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW40-30RH-120(10P02)
ILF32-1,5RGBW40-85RH-120(30P02);ILF32-1,5RGBW40-85RH-120(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW40-85RH-120(30P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2150;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW40-85RH-120(30P02)
ILF32-1,5RGBW40-65RH-120(00P02);ILF32-1,5RGBW40-65RH-120(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW40-65RH-120(00P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2350;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW40-65RH-120(00P02)
ILF32-1,5RGBW50-10a30RH-120(00P02);ILF32-1,5RGBW50-10a30RH-120(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW50-10a30RH-120(00P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2400;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW50-10a30RH-120(00P02)
ILF32-1,5RGBW50-9a10RH-120(00P02);ILF32-1,5RGBW50-9a10RH-120(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW50-9a10RH-120(00P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2400;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW50-9a10RH-120(00P02)
ILF32-1,5RGBW50-35x105RH-120(30P02);ILF32-1,5RGBW50-35x105RH-120(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW50-35x105RH-120(30P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1650;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW50-35x105RH-120(30P02)
ILF32-1,5RGBW50-15x50RH-120(10P02);ILF32-1,5RGBW50-15x50RH-120(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW50-15x50RH-120(10P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2150;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW50-15x50RH-120(10P02)
ILF32-1,5RGBW50-125RH-120(30P02);ILF32-1,5RGBW50-125RH-120(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW50-125RH-120(30P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1400;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW50-125RH-120(30P02)
ILF32-1,5RGBW50-15RH-120(10P02);ILF32-1,5RGBW50-15RH-120(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW50-15RH-120(10P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2400;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW50-15RH-120(10P02)
ILF32-1,5RGBW50-30RH-120(10P02);ILF32-1,5RGBW50-30RH-120(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW50-30RH-120(10P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2500;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW50-30RH-120(10P02)
ILF32-1,5RGBW50-85RH-120(30P02);ILF32-1,5RGBW50-85RH-120(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW50-85RH-120(30P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2150;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW50-85RH-120(30P02)
ILF32-1,5RGBW50-65RH-120(00P02);ILF32-1,5RGBW50-65RH-120(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF32-1,5RGBW50-65RH-120(00P02).ies;0,06;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2350;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1200;3,2;2018;v2;ILF32-1,5RGBW50-65RH-120(00P02)
ILF40-1,5RGBA-10a30RH-150(00P02);ILF40-1,5RGBA-10a30RH-150(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBA-10a30RH-150(00P02).ies;0,078;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2550;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBA-10a30RH-150(00P02)
ILF40-1,5RGBA-9a10RH-150(00P02);ILF40-1,5RGBA-9a10RH-150(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBA-9a10RH-150(00P02).ies;0,078;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2600;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBA-9a10RH-150(00P02)
ILF40-1,5RGBA-35x105RH-150(30P02);ILF40-1,5RGBA-35x105RH-150(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBA-35x105RH-150(30P02).ies;0,078;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBA-35x105RH-150(30P02)
ILF40-1,5RGBA-15x50RH-150(10P02);ILF40-1,5RGBA-15x50RH-150(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBA-15x50RH-150(10P02).ies;0,078;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2300;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBA-15x50RH-150(10P02)
ILF40-1,5RGBA-125RH-150(30P02);ILF40-1,5RGBA-125RH-150(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBA-125RH-150(30P02).ies;0,078;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1500;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBA-125RH-150(30P02)
ILF40-1,5RGBA-15RH-150(10P02);ILF40-1,5RGBA-15RH-150(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBA-15RH-150(10P02).ies;0,078;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2600;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBA-15RH-150(10P02)
ILF40-1,5RGBA-30RH-150(10P02);ILF40-1,5RGBA-30RH-150(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBA-30RH-150(10P02).ies;0,078;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2700;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBA-30RH-150(10P02)
ILF40-1,5RGBA-85RH-150(30P02);ILF40-1,5RGBA-85RH-150(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBA-85RH-150(30P02).ies;0,078;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2350;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBA-85RH-150(30P02)
ILF40-1,5RGBA-65RH-150(00P02);ILF40-1,5RGBA-65RH-150(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBA-65RH-150(00P02).ies;0,078;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2550;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBA-65RH-150(00P02)
ILF40-1,5RGBW30-10a30RH-150(00P02);ILF40-1,5RGBW30-10a30RH-150(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW30-10a30RH-150(00P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2950;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW30-10a30RH-150(00P02)
ILF40-1,5RGBW30-9a10RH-150(00P02);ILF40-1,5RGBW30-9a10RH-150(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW30-9a10RH-150(00P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2950;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW30-9a10RH-150(00P02)
ILF40-1,5RGBW30-35x105RH-150(30P02);ILF40-1,5RGBW30-35x105RH-150(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW30-35x105RH-150(30P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2000;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW30-35x105RH-150(30P02)
ILF40-1,5RGBW30-15x50RH-150(10P02);ILF40-1,5RGBW30-15x50RH-150(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW30-15x50RH-150(10P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2600;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW30-15x50RH-150(10P02)
ILF40-1,5RGBW30-125RH-150(30P02);ILF40-1,5RGBW30-125RH-150(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW30-125RH-150(30P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW30-125RH-150(30P02)
ILF40-1,5RGBW30-15RH-150(10P02);ILF40-1,5RGBW30-15RH-150(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW30-15RH-150(10P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2950;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW30-15RH-150(10P02)
ILF40-1,5RGBW30-30RH-150(10P02);ILF40-1,5RGBW30-30RH-150(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW30-30RH-150(10P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW30-30RH-150(10P02)
ILF40-1,5RGBW30-85RH-150(30P02);ILF40-1,5RGBW30-85RH-150(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW30-85RH-150(30P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2650;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW30-85RH-150(30P02)
ILF40-1,5RGBW30-65RH-150(00P02);ILF40-1,5RGBW30-65RH-150(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW30-65RH-150(00P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2900;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW30-65RH-150(00P02)
ILF40-1,5RGBW40-10a30RH-150(00P02);ILF40-1,5RGBW40-10a30RH-150(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW40-10a30RH-150(00P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3000;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW40-10a30RH-150(00P02)
ILF40-1,5RGBW40-9a10RH-150(00P02);ILF40-1,5RGBW40-9a10RH-150(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW40-9a10RH-150(00P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3000;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW40-9a10RH-150(00P02)
ILF40-1,5RGBW40-35x105RH-150(30P02);ILF40-1,5RGBW40-35x105RH-150(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW40-35x105RH-150(30P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW40-35x105RH-150(30P02)
ILF40-1,5RGBW40-15x50RH-150(10P02);ILF40-1,5RGBW40-15x50RH-150(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW40-15x50RH-150(10P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2650;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW40-15x50RH-150(10P02)
ILF40-1,5RGBW40-125RH-150(30P02);ILF40-1,5RGBW40-125RH-150(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW40-125RH-150(30P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW40-125RH-150(30P02)
ILF40-1,5RGBW40-15RH-150(10P02);ILF40-1,5RGBW40-15RH-150(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW40-15RH-150(10P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW40-15RH-150(10P02)
ILF40-1,5RGBW40-30RH-150(10P02);ILF40-1,5RGBW40-30RH-150(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW40-30RH-150(10P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3100;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW40-30RH-150(10P02)
ILF40-1,5RGBW40-85RH-150(30P02);ILF40-1,5RGBW40-85RH-150(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW40-85RH-150(30P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2700;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW40-85RH-150(30P02)
ILF40-1,5RGBW40-65RH-150(00P02);ILF40-1,5RGBW40-65RH-150(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW40-65RH-150(00P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2950;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW40-65RH-150(00P02)
ILF40-1,5RGBW50-10a30RH-150(00P02);ILF40-1,5RGBW50-10a30RH-150(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW50-10a30RH-150(00P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3000;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW50-10a30RH-150(00P02)
ILF40-1,5RGBW50-9a10RH-150(00P02);ILF40-1,5RGBW50-9a10RH-150(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW50-9a10RH-150(00P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3000;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW50-9a10RH-150(00P02)
ILF40-1,5RGBW50-35x105RH-150(30P02);ILF40-1,5RGBW50-35x105RH-150(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW50-35x105RH-150(30P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW50-35x105RH-150(30P02)
ILF40-1,5RGBW50-15x50RH-150(10P02);ILF40-1,5RGBW50-15x50RH-150(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW50-15x50RH-150(10P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2650;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW50-15x50RH-150(10P02)
ILF40-1,5RGBW50-125RH-150(30P02);ILF40-1,5RGBW50-125RH-150(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW50-125RH-150(30P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;1750;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW50-125RH-150(30P02)
ILF40-1,5RGBW50-15RH-150(10P02);ILF40-1,5RGBW50-15RH-150(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW50-15RH-150(10P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3050;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW50-15RH-150(10P02)
ILF40-1,5RGBW50-30RH-150(10P02);ILF40-1,5RGBW50-30RH-150(10P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW50-30RH-150(10P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;3100;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW50-30RH-150(10P02)
ILF40-1,5RGBW50-85RH-150(30P02);ILF40-1,5RGBW50-85RH-150(30P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW50-85RH-150(30P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2700;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW50-85RH-150(30P02)
ILF40-1,5RGBW50-65RH-150(00P02);ILF40-1,5RGBW50-65RH-150(00P02);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE ILF40-1,5RGBW50-65RH-150(00P02).ies;0,076;IP65;У1;0;DMX;нет;нет;0,9;2950;5000;16777215;100;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/line;Линейный светодиодный прибор LINE предназначен для решения всех базовых задач архитектурного освещения: создания заливающего скользящего, акцентирующего и даже контурного светового эффекта. Подобная гибкость обеспечивается большим набором вариаций прибора: длины от 30 до 150 см и 7 видов вторичной оптики дают массу комбинаций, каждая из которых гарантирует безупречно чистый световой эффект.;Архитектурное освещение;1500;4,1;2018;v2;ILF40-1,5RGBW50-65RH-150(00P02)
