;ADSK_Код изделия##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Версия семейства##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##
IRG9-1A-10H;IRG9-1A-10H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1A-10H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;530;2000;5830;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1A-10H
IRG9-1A-30H;IRG9-1A-30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1A-30H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;520;2000;5720;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1A-30H
IRG9-1A-60H;IRG9-1A-60H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1A-60H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;530;2000;5830;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1A-60H
IRG9-1A-80H;IRG9-1A-80H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1A-80H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;520;2000;5720;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1A-80H
IRG9-1A-10x50H;IRG9-1A-10x50H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1A-10x50H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;500;2000;5500;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1A-10x50H
IRG9-1A-10a30H;IRG9-1A-10a30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1A-10a30H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;470;2000;5170;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1A-10a30H
IRG9-1B-10H;IRG9-1B-10H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1B-10H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;250;6000;2750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1B-10H
IRG9-1B-30H;IRG9-1B-30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1B-30H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;250;6000;2750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1B-30H
IRG9-1B-60H;IRG9-1B-60H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1B-60H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;250;6000;2750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1B-60H
IRG9-1B-80H;IRG9-1B-80H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1B-80H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;250;6000;2750;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1B-80H
IRG9-1B-10x50H;IRG9-1B-10x50H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1B-10x50H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;235;6000;2585;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1B-10x50H
IRG9-1B-10a30H;IRG9-1B-10a30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1B-10a30H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;220;6000;2420;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1B-10a30H
IRG9-1G-10H;IRG9-1G-10H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1G-10H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;600;3000;6600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1G-10H
IRG9-1G-30H;IRG9-1G-30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1G-30H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;590;3000;6490;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1G-30H
IRG9-1G-60H;IRG9-1G-60H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1G-60H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;600;3000;6600;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1G-60H
IRG9-1G-80H;IRG9-1G-80H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1G-80H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;590;3000;6490;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1G-80H
IRG9-1G-10x50H;IRG9-1G-10x50H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1G-10x50H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;560;3000;6160;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1G-10x50H
IRG9-1G-10a30H  ;IRG9-1G-10a30H  ;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1G-10a30H(120).ies;0,011;IP67;У1;0;нет;н\а;3;530;3000;5830;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1G-10a30H  
IRG9-1W30-10H;IRG9-1W30-10H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W30-10H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;840;3000;8820;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W30-10H
IRG9-1W40-10H;IRG9-1W40-10H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W40-10H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;890;4000;9345;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W40-10H
IRG9-1W50-10H;IRG9-1W50-10H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W50-10H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;880;5000;9240;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W50-10H
IRG9-1W30-30H;IRG9-1W30-30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W30-30H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;820;3000;8610;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W30-30H
IRG9-1W30-60H;IRG9-1W30-60H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W30-60H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;820;3000;8610;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W30-60H
IRG9-1W30-80H;IRG9-1W30-80H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W30-80H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;870;3000;9135;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W30-80H
IRG9-1W30-10x50H;IRG9-1W30-10x50H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W30-10x50H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;790;3000;8295;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W30-10x50H
IRG9-1W30-10a30H;IRG9-1W30-10a30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W30-10a30H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;780;3000;8190;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W30-10a30H
IRG9-1W40-30H;IRG9-1W40-30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W40-30H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;870;4000;9135;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W40-30H
IRG9-1W40-60H;IRG9-1W40-60H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W40-60H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;870;4000;9135;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W40-60H
IRG9-1W40-80H;IRG9-1W40-80H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W40-80H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;920;4000;9660;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W40-80H
IRG9-1W40-10x50H;IRG9-1W40-10x50H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W40-10x50H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;830;4000;8715;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W40-10x50H
IRG9-1W40-10a30H;IRG9-1W40-10a30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W40-10a30H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;820;4000;8610;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W40-10a30H
IRG9-1W50-30H;IRG9-1W50-30H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W50-30H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;860;5000;9030;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W50-30H
IRG9-1W50-60H;IRG9-1W50-60H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W50-60H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;860;5000;9030;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W50-60H
IRG9-1W50-80H;IRG9-1W50-80H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W50-80H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;810;5000;8505;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W50-80H
IRG9-1W50-10x50H;IRG9-1W50-10x50H;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W50-10x50H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;820;5000;8610;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W50-10x50H
IRG9-1W50-10a30H  ;IRG9-1W50-10a30H  ;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\IntiGROUND-midi IRG9-1W50-10a30H(120).ies;0,0105;IP67;У1;0;нет;н\а;3;820;5000;8610;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/intiground;Прожектор серии IntiGROUND применяется преимущественно для заливающего освещения фасадов с грунта. Высококачественное смешение цветов достигается за счет особого размещения светодиодов. В приборе предусмотрена возможность юстировки светового луча за счет регулировки угла наклона светодиодной платы (до 15°).;Архитектурное освещение;190;112;2,2;v1;IRG9-1W50-10a30H  
