;ADSK_Код изделия##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;ADSK_Коэффициент мощности##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Версия семейства##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##
ILG12-2W30-10H-70(111);ILG12-2W30-10H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W30-10H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2095;3000;56146000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W30-10H-70(111)
ILG12-2W30-30H-70(111);ILG12-2W30-30H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W30-30H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2047;3000;54859600;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W30-30H-70(111)
ILG12-2W30-60H-70(111);ILG12-2W30-60H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W30-60H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2047;3000;54859600;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W30-60H-70(111)
ILG12-2W30-80H-70(111);ILG12-2W30-80H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W30-80H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2166;3000;58048800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W30-80H-70(111)
ILG12-2W30-10x50H-70(111);ILG12-2W30-10x50H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W30-10x50H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1952;3000;52313600;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W30-10x50H-70(111)
ILG12-2W40-10H-70(111);ILG12-2W40-10H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W40-10H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2204;4000;59067200;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W40-10H-70(111)
ILG12-2W40-10x50H-70(111);ILG12-2W40-10x50H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W40-10x50H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2154;4000;57727200;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W40-10x50H-70(111)
ILG12-2W40-30H-70(111);ILG12-2W40-30H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W40-30H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2154;4000;57727200;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W40-30H-70(111)
ILG12-2W40-60H-70(111);ILG12-2W40-60H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W40-60H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2280;4000;61104000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W40-60H-70(111)
ILG12-2W40-80H-70(111);ILG12-2W40-80H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W40-80H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2054;4000;55047200;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W40-80H-70(111)
ILG12-2W50-10H-70(111);ILG12-2W50-10H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W50-10H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2196;5000;58852800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W50-10H-70(111)
ILG12-2W50-10x50H-70(111);ILG12-2W50-10x50H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W50-10x50H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2146;5000;57512800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W50-10x50H-70(111)
ILG12-2W50-30H-70(111) ;ILG12-2W50-30H-70(111) ;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W50-30H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2146;5000;57512800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W50-30H-70(111) 
ILG12-2W50-60H-70(111);ILG12-2W50-60H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W50-60H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2271;5000;60862800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W50-60H-70(111)
ILG12-2W50-80H-70(111);ILG12-2W50-80H-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG12-2W50-80H-70(111).ies;0,027;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2046;5000;54832800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG12-2W50-80H-70(111)
ILG18-2W30-10H-100(111);ILG18-2W30-10H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W30-10H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3142;3000;126308400;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W30-10H-100(111)
ILG18-2W30-10x50H-100(111);ILG18-2W30-10x50H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W30-10x50H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3071;3000;123454200;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W30-10x50H-100(111)
ILG18-2W30-30H-100(111);ILG18-2W30-30H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W30-30H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3071;3000;123454200;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W30-30H-100(111)
ILG18-2W30-60H-100(111);ILG18-2W30-60H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W30-60H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3249;3000;130609800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W30-60H-100(111)
ILG18-2W30-80H-100(111);ILG18-2W30-80H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W30-80H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;2928;3000;117705600;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W30-80H-100(111)
ILG18-2W40-10H-100(111);ILG18-2W40-10H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W40-10H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3307;4000;132941400;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W40-10H-100(111)
ILG18-2W40-10x50H-100(111);ILG18-2W40-10x50H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W40-10x50H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3232;4000;129926400;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W40-10x50H-100(111)
ILG18-2W40-30H-100(111);ILG18-2W40-30H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W40-30H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3232;4000;129926400;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W40-30H-100(111)
ILG18-2W40-60H-100(111);ILG18-2W40-60H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W40-60H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3420;4000;137484000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W40-60H-100(111)
ILG18-2W40-80H-100(111);ILG18-2W40-80H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W40-80H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3081;4000;123856200;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W40-80H-100(111)
ILG18-2W50-10H-100(111);ILG18-2W50-10H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W50-10H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3294;5000;132418800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W50-10H-100(111)
ILG18-2W50-10x50H-100(111);ILG18-2W50-10x50H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W50-10x50H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3219;5000;129403800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W50-10x50H-100(111)
ILG18-2W50-30H-100(111);ILG18-2W50-30H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W50-30H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3219;5000;129403800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W50-30H-100(111)
ILG18-2W50-60H-100(111);ILG18-2W50-60H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W50-60H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3407;5000;136961400;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W50-60H-100(111)
ILG18-2W50-80H-100(111);ILG18-2W50-80H-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG18-2W50-80H-100(111).ies;0,040;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;3070;5000;123414000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG18-2W50-80H-100(111)
ILG16-2(RGBW30)-10CH-70(111);ILG16-2(RGBW30)-10CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW30)-10CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;904;3000;26848800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW30)-10CH-70(111)
ILG16-2(RGBW30)-10x50CH-70(111);ILG16-2(RGBW30)-10x50CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW30)-10x50CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;846;3000;25126200;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW30)-10x50CH-70(111)
ILG16-2(RGBW30)-30CH-70(111;ILG16-2(RGBW30)-30CH-70(111;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW30)-30CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;894;3000;26551800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW30)-30CH-70(111
ILG16-2(RGBW30)-60CH-70(111);ILG16-2(RGBW30)-60CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW30)-60CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;904;3000;26848800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW30)-60CH-70(111)
ILG16-2(RGBW30)-80CH-70(111);ILG16-2(RGBW30)-80CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW30)-80CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;894;3000;26551800;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW30)-80CH-70(111)
ILG16-2(RGBW40)-10CH-70(111);ILG16-2(RGBW40)-10CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW40)-10CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;916;4000;27205200;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW40)-10CH-70(111)
ILG16-2(RGBW40)-10x50CH-70(111);ILG16-2(RGBW40)-10x50CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW40)-10x50CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;857;4000;25452900;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW40)-10x50CH-70(111)
ILG16-2(RGBW40)-30CH-70(111);ILG16-2(RGBW40)-30CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW40)-30CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;906;4000;26908200;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW40)-30CH-70(111)
ILG16-2(RGBW40)-60CH-70(111);ILG16-2(RGBW40)-60CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW40)-60CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;916;4000;27205200;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW40)-60CH-70(111)
ILG16-2(RGBW40)-80CH-70(111);ILG16-2(RGBW40)-80CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW40)-80CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;906;4000;26908200;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW40)-80CH-70(111)
ILG16-2(RGBW50)-10CH-70(111);ILG16-2(RGBW50)-10CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW50)-10CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;928;5000;27561600;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW50)-10CH-70(111)
ILG16-2(RGBW50)-10x50CH-70(111);ILG16-2(RGBW50)-10x50CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW50)-10x50CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;868;5000;25779600;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW50)-10x50CH-70(111)
ILG16-2(RGBW50)-30CH-70(111);ILG16-2(RGBW50)-30CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW50)-30CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;918;5000;27264600;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW50)-30CH-70(111)
ILG16-2(RGBW50)-60CH-70(111);ILG16-2(RGBW50)-60CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW50)-60CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;928;5000;27561600;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW50)-60CH-70(111)
ILG16-2(RGBW50)-80CH-70(111);ILG16-2(RGBW50)-80CH-70(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG16-2(RGBW50)-80CH-70(111).ies;0,030;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;918;5000;27264600;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;685;95;3;v1;ILG16-2(RGBW50)-80CH-70(111)
ILG24-2(RGBW30)-10CH-100(111);ILG24-2(RGBW30)-10CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW30)-10CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1160;3000;46980000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW30)-10CH-100(111)
ILG24-2(RGBW30)-10x50CH-100(111);ILG24-2(RGBW30)-10x50CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW30)-10x50CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1085;3000;43942500;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW30)-10x50CH-100(111)
ILG24-2(RGBW30)-30CH-100(111);ILG24-2(RGBW30)-30CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW30)-30CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1148;3000;46494000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW30)-30CH-100(111)
ILG24-2(RGBW30)-60CH-100(111);ILG24-2(RGBW30)-60CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW30)-60CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1160;3000;46980000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW30)-60CH-100(111)
ILG24-2(RGBW30)-80CH-100(111);ILG24-2(RGBW30)-80CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW30)-80CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1148;3000;46494000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW30)-80CH-100(111)
ILG24-2(RGBW40)-10CH-100(111);ILG24-2(RGBW40)-10CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW40)-10CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1374;4000;55647000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW40)-10CH-100(111)
ILG24-2(RGBW40)-10x50CH-100(111);ILG24-2(RGBW40)-10x50CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW40)-10x50CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1286;4000;52083000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW40)-10x50CH-100(111)
ILG24-2(RGBW40)-30CH-100(111);ILG24-2(RGBW40)-30CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW40)-30CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1360;4000;55080000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW40)-30CH-100(111)
ILG24-2(RGBW40)-60CH-100(111);ILG24-2(RGBW40)-60CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW40)-60CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1374;4000;55647000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW40)-60CH-100(111)
ILG24-2(RGBW40)-80CH-100(111);ILG24-2(RGBW40)-80CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW40)-80CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1360;4000;55080000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW40)-80CH-100(111)
ILG24-2(RGBW50)-10CH-100(111);ILG24-2(RGBW50)-10CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW50)-10CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1392;5000;56376000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW50)-10CH-100(111)
ILG24-2(RGBW50)-10x50CH-100(111);ILG24-2(RGBW50)-10x50CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW50)-10x50CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1302;5000;52731000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW50)-10x50CH-100(111)
ILG24-2(RGBW50)-30CH-100(111);ILG24-2(RGBW50)-30CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW50)-30CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1377;5000;55768500;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW50)-30CH-100(111)
ILG24-2(RGBW50)-60CH-100(111);ILG24-2(RGBW50)-60CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW50)-60CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1392;5000;56376000;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW50)-60CH-100(111)
ILG24-2(RGBW50)-80CH-100(111);ILG24-2(RGBW50)-80CH-100(111);C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\LINE-ground ILG24-2(RGBW50)-80CH-100(111).ies;0,041;IP67;У1;0;нет;н\а;3;;1377;5000;55768500;LED;;Линейный встраиваемый в грунт светильник, предназначенный для скользящего заливающего освещения поверхностей.;Архитектурное освещение;975;95;4;v1;ILG24-2(RGBW50)-80CH-100(111)
