;ADSK_Код изделия##OTHER##;Файл фотометрической сетки##OTHER##;ADSK_Номинальная мощность##ELECTRICAL_POWER##KILOVOLT_AMPERES;IP Class##OTHER##;Климатическая зона##OTHER##;Блок аварийного питания##OTHER##;Тип ПРА##OTHER##;Класс пожароопасности##OTHER##;Класс Защиты##OTHER##;Световой поток##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;Исходная цветовая температура##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN;ADSK_Энергоэффективность##ELECTRICAL_EFFICACY##LUMENS_PER_WATT;Тип ИС##OTHER##;URL##OTHER##;Описание##OTHER##;Область использования##OTHER##;ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Размер_Высота##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_Масса##OTHER##;ADSK_Версия семейства##OTHER##;ADSK_Марка##OTHER##
ILF6-2B-3x180CL24;ILF6-2B-3x180CL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2B-3x180CL24.ies;0.0073;IP65;У1;0;нет;н\а;3;20.5;7000;149.65;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2B-3x180CL24
ILF6-2B-3x180RL24;ILF6-2B-3x180RL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2B-3x180RL24.ies;0.0073;IP65;У1;0;нет;н\а;3;20.5;7000;149.65;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2B-3x180RL24
ILF6-2R-3x180CL24;ILF6-2R-3x180CL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2R-3x180CL24.ies;0.0073;IP65;У1;0;нет;н\а;3;37;1000;270.1;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2R-3x180CL24
ILF6-2R-3x180RL24;ILF6-2R-3x180RL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2R-3x180RL24.ies;0.0073;IP65;У1;0;нет;н\а;3;37;1000;270.1;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2R-3x180RL24
ILF6-2A-3x180CL24;ILF6-2A-3x180CL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2A-3x180CL24.ies;0.0073;IP65;У1;0;нет;н\а;3;38.5;2000;281.05;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2A-3x180CL24
ILF6-2A-3x180RL24;ILF6-2A-3x180RL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2A-3x180RL24.ies;0.0073;IP65;У1;0;нет;н\а;3;38.5;2000;281.05;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2A-3x180RL24
ILF6-2G-3x180CL24;ILF6-2G-3x180CL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2G-3x180CL24.ies;0.0075;IP65;У1;0;нет;н\а;3;43.5;500;326.25;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2G-3x180CL24
ILF6-2G-3x180RL24;ILF6-2G-3x180RL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2G-3x180RL24.ies;0.0075;IP65;У1;0;нет;н\а;3;43.5;500;326.25;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2G-3x180RL24
ILF12-2RGBW30-3x180RL24;ILF12-2RGBW30-3x180RL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF12-2RGBW30-3x180RL24.ies;0.0068;IP65;У1;0;нет;н\а;3;43.5;500;295.8;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF12-2RGBW30-3x180RL24
ILF12-2RGBW30-3x180CL24;ILF12-2RGBW30-3x180CL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF12-2RGBW30-3x180CL24.ies;0.0068;IP65;У1;0;нет;н\а;3;43.5;500;295.8;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF12-2RGBW30-3x180CL24
ILF12-2RGBW50-3x180RL24;ILF12-2RGBW50-3x180RL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF12-2RGBW50-3x180RL24.ies;0.0068;IP65;У1;0;нет;н\а;3;44.5;500;302.6;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF12-2RGBW50-3x180RL24
ILF12-2RGBW50-3x180CL24;ILF12-2RGBW50-3x180CL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF12-2RGBW50-3x180CL24.ies;0.0068;IP65;У1;0;нет;н\а;3;44.5;500;302.6;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF12-2RGBW50-3x180CL24
ILF12-2RGBW40-3x180RL24;ILF12-2RGBW40-3x180RL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF12-2RGBW40-3x180RL24.ies;0.0068;IP65;У1;0;нет;н\а;3;44.5;500;302.6;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF12-2RGBW40-3x180RL24
ILF12-2RGBW40-3x180CL24;ILF12-2RGBW40-3x180CL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF12-2RGBW40-3x180CL24.ies;0.0068;IP65;У1;0;нет;н\а;3;44.5;500;302.6;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF12-2RGBW40-3x180CL24
ILF6-2W30-3x180CL24;ILF6-2W30-3x180CL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2W30-3x180CL24.ies;0.0072;IP65;У1;0;нет;н\а;3;56;3000;403.2;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2W30-3x180CL24
ILF6-2W30-3x180RL24;ILF6-2W30-3x180RL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2W30-3x180RL24.ies;0.0072;IP65;У1;0;нет;н\а;3;56;3000;403.2;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2W30-3x180RL24
ILF6-2W40-3x180CL24;ILF6-2W40-3x180CL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2W40-3x180CL24.ies;0.0072;IP65;У1;0;нет;н\а;3;60;4000;432;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2W40-3x180CL24
ILF6-2W40-3x180RL24;ILF6-2W40-3x180RL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2W40-3x180RL24.ies;0.0072;IP65;У1;0;нет;н\а;3;60;4000;432;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2W40-3x180RL24
ILF6-2W50-3x180CL24;ILF6-2W50-3x180CL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2W50-3x180CL24.ies;0.0072;IP65;У1;0;нет;н\а;3;60;5000;432;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2W50-3x180CL24
ILF6-2W50-3x180RL24;ILF6-2W50-3x180RL24;C:\ProgramData\Autodesk\IES\IntiLED\ILF6-2W50-3x180RL24.ies;0.0072;IP65;У1;0;нет;н\а;3;60;5000;432;LED;https://intiled.ru/produktsiya/lamps/edge;Элегантный светильник, предназначенный для создания безупречного светового эффекта 3х180 градусов. Гибкость настройки достигается возможностью выбрать необходимый вариант вывода кабеля, необходимый световой эффект с/без диафрагмы, встроенным механизмом юстировки.;Архитектурное освещение;154;106;0.8;v1;ILF6-2W50-3x180RL24
